Технологическая карта.

**Глажение одежды.**

|  |  |
| --- | --- |
| **отмерить нить нужной длины;** |  |
| **отрезать нить от катушки ножницами;** |  |
| **вдеть нить в иголку;** |  |
| **завязать узелок на двойной нити;** |  |
| **начинать пришивание, прокалывая иглой ткань с лицевой стороны, таким образом окажется на лицевой стороне и впоследствии спрячется под пуговицу;** |  |
| **проколоть иглой ткань с изнаночной стороны, вытянув нить на лицевую сторону;** |  |
| **надеть пуговицу одним отверстием на иглу с нитью, через другое отверстие продеть иглу и проколоть материю насквозь там, где будет пришита пуговица;** |  |
| **сделать четыре-пять стежков при пришивании пуговицы с двумя отверстиями; три-четыре стежка в каждую пару при пришивании пуговицы с четырьмя отверстиями;** |  |
| **если надо сделать «ножку», то при последнем стежке иголку с ниткой следует протянуть между материалом и пуговицей несколько раз (три-пять) обмотать под пуговицей;** |  |
| **закрепить нить на изнанке;** |  |
| **отрезать нить от ткани ножницами;** |  |
| **пуговицу с четырьмя отверстиями можно пришивать разными способами: крестом, квадратом, двумя параллельными стежками, елочкой, буквой Z.** |  |

**Технологическая карта.**

**Пришивание вешалок к одежде.**

|  |  |
| --- | --- |
| **приготовить кусок тесьмы (шнурка) нужного размера;** |  |
| **подобрать нить соответствующего цвета;** |  |
| **определить место для вешалки на предмете одежды;** |  |
| **пришить вешалку.** |  |

**Технологическая карта.**

**Пришивание кнопок, крючков и петелЬ.**

**Правила пришивания кнопок:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Каждая часть кнопки пришивается отдельно четырьмя- пятью стежками в каждое отверстие;** |  |
| **нитки подбираются в тон ткани;** |  |
| **разнообразие кнопок: по цвету, по величине, по материалу изготовления.** |  |

**Правила пришивания крючков и петель:**

|  |  |
| --- | --- |
| **крючки и петли пришиваются в трех местах за каждое ушко и перед ушками тремя-четырьмя прикрепляющимися стежками и тремя- четырмя закрепляющими** |  |
| **нитки подбираются в тон ткани;** |  |
| **петля для крючка может быть сделана из ниток (воздушная петля).** |  |

**Технологическая карта.**

**Техника выполнения петельного шва:**

|  |  |
| --- | --- |
| **закрепив конец нити, иглу вытягивают на лицевую сторону;** |  |
| **прокалывают ткань сверху вниз по вертикальной линии ( с лицевой стороны на изнаночную) и направляют острие иглы в образовавшуюся петлю, нить при этом всегда остается под иглой** |  |
| **проводят иглу через петлю и пропускают нить вниз на себя;** |  |
| **затягивают петлю на край материала так, чтобы он не сбросился.** |  |

**Технологическая карта**

**Техника выполнения воздушной петли:**

|  |  |
| --- | --- |
| **сделать три-четыре стежка по длине петли;** |  |
| **плотно обвить их или обметать слева направо петельными стежками** |  |
| **первый и последний стежки закрепить за ткань.** |  |

**Технологическая карта**

**Зашивание одежды по распоровшемуся шву**

**Техника выполнения шва «строчка»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **сделав на нитке узелок или закрепив ее конец с изнанки другим способом, иглу с изнаночной стороны вытягивают на лицевую;** |  |
| **пропустив несколько нитей ткани, делают прокол в другую сторону и получают один стежок;** |  |
| **со стороны изнанки пропускают расстояние в два раза большее верхнего стежка, прокалывают ткань и выводят иглу на лицевую сторону;** |  |
| **следующий прокол делают опять в обратную сторону, до начала первого стежка;** |  |
| **верхние стежки должны быть одинаковы по длине.** |  |

**Технологическая карта**

**Подшивание подогнутого края одежды.**

**Техника выполнения подрубочного шва:**

|  |  |
| --- | --- |
| **предмет одежды держать изнанкой к себе;** |  |
| **спрятав узелок под подогнутым краем одежды, вывести иглу вверх над ним;** |  |
| **набрать одну- две нити основы предмета одежды и вколоть иглу в сгиб ( подогнутый край);** |  |
| **пропустить несколько нитей и снова набрать одну- две нити основы и т.д.;** |  |
| **выполнять шов слева направо;** |  |
| **нитку не затягивать и закрепить в ткани под подогнутым краем.** |  |

**Технологическая карта**

**Втягивание эластичной тесьмы (резинки) в пояс предметов одежды.**

**Техника и правила выполнения работы:**

|  |  |
| --- | --- |
| **конец резинки накалывается на булавку, которая после этого застегивается;** |  |
| **булавка с пристегнутой резинкой продвигают внутри пояса предмета одежды;** |  |
| **осуществляется контроль за свободным концом резинки (зрительно либо зажав его в кулаке);** |  |
| **втянутая резинка закрепляется путем сшивания ее концов.** |  |

**Технологическая карта**

**Мытье резиновой обуви.**

|  |  |
| --- | --- |
| **вымыть резиновую обувь снаружи теплой водой (нельзя мыть мылом).** |  |
| **вытереть насухо тряпочкой;** |  |
| **отполировать (протереть) мягкой тряпочкой, смоченной несколькими капельками глицерина или растительного масла ( для сохранения блеска).** |  |

**Технологическая карта**

**Последовательность действий при чистке обуви кремом:**

|  |  |
| --- | --- |
| **взять ботинок в левую руку (если ребенок правша);** |  |
| **правой рукой взять жесткую щетку и счистить засохшую грязь равномерными, смахивающими движениями;** |  |
| **открыть крем и взять маленькой щеткой из баночки его небольшое количество, либо выдавить из тюбика немного крема на щетку;** |  |
| **нанести крем на обувь легкими круговыми движениями. Пока весь ботинок не будет смазан кремом;** |  |
| **Закрыть крем;** |  |
| **отполировать обувь мягкой щеткой размахивающими движениями в длину;** |  |
| **Взять бахрому, или фланель, или шерстяную тряпочку и нанести блеск.** |  |