**Технологическая карта по изготовлению фартука**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование операции | Графическое изображение | Технические условия | Инструменты и оборудование |
| 1.Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом |  | Ширина шва 20мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |
| 2. Приутюжить шов |  | Т-150 | утюг |
| 3.Заутюжить боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сторону |  | Т-150 | утюг |
| 4.Настрочить карман на фартук |  | Ширина шва 2мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |
| 5.Обработать боковые срезы фартука швом вподгибку с закрытым срезом |  | Ширина шва 10мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |
| 7. Обработать нижний срез фартука швом вподгибку с закрытым срезом |  | Ширина шва 20мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |
| 8.Притачать пояс к верхнему срезу фартука, заложив складки |  | Ширина шва 10мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |
| 9.Стачать концы пояса по контуру |  | Ширина шва 10мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |
| 10.Вывернуть концы пояса |  |  | Колышек |
| 11.Выметать концы пояса |  | Ширина шва 2мм, длина стежка 10мм | Игла для ручных работ, ножницы |
| 12.Настрочить переднюю часть пояса на фартук |  | Ширина шва 2мм, длина стежка 3,5мм | Швейная машина |