Тест по разделу «Технология изготовления швейного изделия (фартука)».

 5 класс

*Выберите один верный ответ:*

1.Эта мерка измеряется горизонтально вокруг талии, делится пополам:

а)Ст

б)Сб

в)Дтс

г)Ди

2.Это определение размеров фигуры человека путем его измерения по конструктивным линиям (линии шеи, линии груди и т.д.):

а)построение чертежа

б)моделирование изделия

в)снятие мерок

3.Эта мерка измеряется спереди от линии талии через выступающую точку живота до желаемой длины:

а)Ст

б)Сб

в)Дтс

г)Ди

4.Это процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью:

а)модель

б)моделирование

в)конструирование

5.Заключается в обработке деталей или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования:

а)Ст

б)Сб

в)ВТО

г)ДТС

6.Обработать ткань паром для предотвращения ее последующей усадки (перед раскроем): а)отутюжить б)приутюжить в)сметать г)декатировать

7.При снятии мерок сантиметровую ленту:

а)натягивают б)ослабляют в)не ослабляют и не натягивают

8.Образец изделия, создаваемый художниками, модельерами, конструкторами:

а)чертеж б)фартук в)модель

9.Что делают, чтобы получить выкройку?

а)моделируют б)строят чертеж в)снимают мерки

10.Это вид отделки изделия. Они образуются путем наложения одного слоя ткани на другой:

а)складки б)карман в)тесьма

11.Это детали, из которых состоит фартук, выкроенные из ткани с припусками на швы:

а) карман б)детали кроя в)пояс

*Выберите несколько верных ответов*

 12.Подготовить ткань к раскрою, значит:

а)построить чертеж на ткани

б)подписать названия деталей фартука

в)определить направление долевой нити

г) определить лицевую и изнаночную стороны ткани

д) выявить дефекты ткани

е)приколоть детали выкройки булавками к ткани

*Допишите пропущенные слова*:

13.Чтобы сшить любое изделие, необходимо иметь его \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

14.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ снимают при помощи сантиметровой ленты с человека, стоящего прямо, в естественной позе, с опущенными вниз рукавами.

15.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ соединяется с основной деталью фартука \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с завязывающими концами.

16.Низ и боковые срезы фартука обработаны швом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*Установите правильно соответствие:*

17.Темпуратура нагрева утюга будет разной для тканей из различных волокон:

|  |  |
| --- | --- |
| 1)для хлопчатобумажных и льняных | А)не выше 150 С |
| 2)шелковых и шерстяных | Б)не выше 100С |
| 3)синтетических | В) 180-200С |

18. Варианты отделки фартука:

|  |  |
| --- | --- |
| 1)ленты | А)это отделочный шнур, состоящий из двух прядей хлопчатобумажной пряжи, оплетенных вискозными нитями |
| 2)сутаж | Б)плетеная или вязаная одноцветная или пестрая полоска разной ширины |
| 3)тесьма | В)это полоска тонкой отбеленной хлопчатобумажной ткани с отверстиями, включенными в композицию вышивки |
| 4)шитье | Г)это полоски ткани небольшой ширины, могут быть шелковыми, атласными, капроновыми и др. |