
**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В ГАЗАХ**

В обычных условиях газ - это диэлектрик, т.е. он состоит из нейтральных атомов и молекул и не содержит свободных носителей электрического тока.  
Газ-проводник - это ионизированный газ. Ионизированный газ обладает электронно-ионной проводимостью.


Воздух является диэлектриком в линиях электропередач, в воздушных конденсаторах, в контактных выключателях.


Воздух является проводником при возникновении молнии, электрической искры, при возникновении сварочной дуги.

**Ионизация газа**

  
  
- это распад нейтральных атомов или молекул на положительные ионы и электроны путем отрыва электронов от атомов. Ионизация происходит при нагревании газа или воздействия излучений (УФ, рентген, радиоактивное) и объясняется распадом атомов и молекул при столкновениях на высоких скоростях.

**Газовый разряд**  
  
- это электрический ток в ионизированных газах.  
Носителями зарядов являются положительные ионы и электроны. Газовый разряд наблюдается в газоразрядных трубках (лампах) при воздействии электрического или магнитного поля.





Рекомбинация заряженных частиц

  
- газ перестает быть проводником, если ионизация прекращается, это происходит в следствие рекомбинации ( воссоединения противоположно заряженных частиц).

Существует самостоятельный и несамостоятельный газовый разряд.

**Несамостоятельный газовый разряд**   
- если действие ионизатора прекратить , то прекратится и разряд.

Когда разряд достигает насыщения - график становится горизонтальным. Здесь электропроводность газа вызвана лишь действием ионизатора.

**Самостоятельный газовый разряд**    
- в этом случае газовый разряд продолжается и после прекращения действия внешнего ионизатора за счет ионов и электронов, возникших в результате ударной ионизации ( = ионизации эл. удара); возникает при увеличении разности потенциалов между электродами ( возникает электронная лавина).  
Несамостоятельный газовый разряд может переходить в самостоятельный газовый разряд при Ua = Uзажигания.

**Электрический пробой газа**   
- процесс перехода несамостоятельного газового разряда в самостоятельный.

Самостоятельный газовый разряд бывает**4-х типов:**

1. тлеющий - при низких давлениях(до нескольких мм рт.ст.) -наблюдается в газосветных трубках и газовых лазерах.  
2. искровой - при нормальном давлении и высокой напряженности электрического поля (молния - сила тока до сотен тысяч ампер).  
3. коронный - при нормальном давлении в неоднородном электрическом поле (на острие ).  
4. дуговой - большая плотность тока, малое напряжение между электродами ( температура газа в канале дуги -5000-6000 градусов Цельсия); наблюдается в прожекторах, проекционной киноаппаратуре.

Эти разряды наблюдаются:

тлеющий - в лампах дневного света;  
искровой - в молниях;  
коронный - в электрофильтрах, при утечке энергии;  
дуговой - при сварке, в ртутных лампах.

**Плазма**

- это четвертое агрегатное состояние вещества с высокой степенью ионизации за счет столкновения молекул на большой скорости при высокой температуре; встречается в природе: ионосфера - слабо ионизированная плазма, Солнце - полностью ионизированная плазма; искусственная плазма - в газоразрядных лампах.

Плазма бывает:

Низкотемпературная - при температурах меньше 100 000К;  
высокотемпературная - при температурах больше 100 000К.

Основные свойства плазмы:   
- высокая электропроводность  
- сильное взаимодействие с внешними электрическими и магнитными полями.

При температуре  
температура плазмы  
любое вещество находится в состоянии плазмы.

Интересно, что 99% вещества во Вселенной - плазма.