СПб ГБОУ СПО «Колледж строительной индустрии и городского хозяйства»

Одобрено на заседании

цикловой комиссии

250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

Председатель Анпилогова В.В.

Протокол №

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 гг.

**ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ**

по дисциплине, МДК 02.02. Садово-парковое строительство и хозяйство

Специальность 250109 «*Садово парковое и ландшафтное строительство»*

Тема(ы): **Раздел 02.02.05**

**«Устройство и содержание газонов».**

**Вариант № 1**

1. Травостой молодого газона необходимо начинать скашивать, когда побеги отрастут на:

А)20 см

Б)12-15 см

В)20-25 см

2. Кратность скашивания партерных газонов

А) 1 раз в декаду

Б) 1 раз в неделю

В) 1 раз в сезон

3. Землевание это-

А) покрытие поверхности газона тонким слоем земли.

Б) вертикальное дренирование

4.Для каких типов газонов устраивают обязательно дренажную систему:

А) обыкновенных

Б) спортивных

В) луговых

5. оптимальный уклон поверхности( для стока поверхностных дождевых и талых вод) для газонов составляет:

А) 0,005

Б) 0.003

**Вариант № 2**

1. Толщина верхнего корнеобитаемого слоя плодородной почвы для развития корневых систем злаковых трав должна быть не менее:

А) 15-20 см

Б) 8-10 см

В) 12-15 см

2. Кислотность почвы (pH) для газонов должна быть:

А) менее 4

Б) 4.1…4.5

В) 5.5…5.6

3. Кратность скашивания обыкновенных газонов

А) 1 раз в декаду

Б) 1 раз в неделю

В) 1 раз в сезон

4.Норма расхода рабочей смеси при гидропосеве:

А) 5 литров

Б) 3 литра

5.Мятлик луговой по типу кущения относится:

А) корневищный

Б) рыхлокустовой

В) плотно-кустовой

Г) корневищно- рыхлокустовой