**Приложение А**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ

УРОВНЯ SAR - САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНЯ SAR – САМЫЕ ОПАСНЫЕ

Вам предоставляется возможность познакомиться с перечнем мобильных телефонов, имеющих наименьший уровень излучения SAR. Все данные приводятся для телефонов, работающих в стандарте GSM 900.


Вам предоставляется возможность познакомиться с перечнем мобильных телефонов, имеющих наибольший уровень излучения SAR. Все данные приводятся для телефонов, работающих в стандарте GSM 900.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SAR |
| HTC X9500 Shift | 1,91 |
| Elson SL370 | 1,83 |
| Elson EL370 | 1,83 |
| Elson EL490 | 1,83 |
| SonyEricsson T650i Sania | 1,80 |
| Doro 324gsm HandlePlus | 1,80 |
| ITT EasyUse | 1,80 |
| PhilipsGenie 900 | 1,78 |
| Neonode N2 | 1,77 |
| O2 Xdaorbit 2 | 1,72 |
| Toshiba G450 Portege | 1,71 |
| Ericsson T28s | 1,70 |
| SonyEricsson K770i | 1,69 |
| Motorola V325i | 1,60 |
| Motorola V325xi | 1,60 |
| Motorola V323i | 1,60 |
| Motorola V120e | 1,59 |
| Motorola C343 | 1,58 |
| Motorola C343a | 1,58 |
| Motorola C341 | 1,58 |
| SonyEricsson C901 GreenHeart | 1,57 |
| Motorola T730 | 1,56 |
| Motorola V60v | 1,56 |
| T-MobilemyTouch 3G | 1,55 |
| KyoceraJax S1300 | 1,55 |

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | SAR |
| MagComMagCom | 0,04 |
| MotorolaStarTac 130 | 0,07 |
| Samsung SGH-F700v Qbowl | 0,07 |
| Motorola V100 | 0,09 |
| Samsung SGH-Z560 | 0,10 |
| Swisscom XPA v1615 | 0,10 |
| Motorola MPx200 | 0,12 |
| Philips 362 | 0,12 |
| TelefoonTotaalBasicPhone | 0,12 |
| MitacMio A501 | 0,12 |
| Samsung SGH-X830 | 0,12 |
| LG S5200 | 0,12 |
| Audiovox XV6600 | 0,12 |
| LG KG320S | 0,13 |
| Sagem myMobileTV2 | 0,13 |
| Motorola V101 | 0,14 |
| SonyEricsson T292a | 0,15 |
| Nokia 8810 | 0,15 |
| E-ten M500 | 0,16 |
| Vodafone VPA IV | 0,17 |
| BlackBerry 7280 | 0,17 |
| Samsung GT-I8000 Omnia II | 0,17 |
| T-Mobile MDA Pro | 0,17 |
| BlackBerry 6280 | 0,18 |
| Samsung SGH-s105 | 0,18 |

**Приложение Б**

** **

****