**Требования к выполнению работ в контурной карте**

1. Выполняй все работы на карте хорошо отточенными простым и цветными карандашами. Работа ручкой или фломастерами в картах недопустима.
2. Не следует перерисовывать содержание карты атласа, надо выполнять только конкретное задание.
3. Определи условные знаки, которые будешь использовать для выполнения задания; укажи их значение в легенде карты (таблица условных обозначений в отдельной рамке в каком- нибудь из углов карты).
4. Помни, что задание должно быть выполнено не только правильно, но и аккуратно.
5. Все надписи на карте старайся делать печатными простым карандашом.
6. Обрати внимание, что:

* названия рек наносятся вдоль их течения, а не поперёк,
* первая или последняя буква названия города или населённого пункта находится чаще всего у кружка, его обозначающего,
* при подписывании острова или полуострова используются сокращения *о.*или*п-ов,*
* границы на контурной карте обозначены пунктиром, но наносить их надо сплошной линией,
* при нанесении порядкового номера года используй арабские цифры, века – римские.
* **названия городов и поселков располагают по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.**
* **Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно**