**Прошивка WiFi роутера D-Link DIR-615.**

Прежде чем приступить к настройке роутера D-Link DIR-615, необходимо данный роутер перепрошить. В Интернете можно встретить множество негативных отзывов о стабильности работы данного маршрутизатора при интенсивной нагрузке, когда он работает со стандартной заводской прошивкой. Советуем не проверять на своем опыте справедливость всех этих отзывов и потратить несколько минут на прошивку роутера D-Link DIR-615.

Странно, но на сайте производителя нет никакой информации о тов, где взять прошивку для роутера D-Link DIR-615. Вероятная причина этого заключается в том, что все прошивки для этого роутера сейчас находятся в стадии бета-тестирования и производитель не может официально сообщить о наличии стабильной прошивки. Тем не менее, на ftp-сервере компании D-Link можно найти последнюю бета-версию прошивки для роутера D-Link DIR-615, которая работает достаточно неплохо.

Итак, вот основная директория, в которой лежат все прошивки для маршрутизатора D-Link DIR-615:
**ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/**. В этой директории вы увидите еще несколько каталогов, каждый из которых соответствует определенной ревизии(версии) аппаратного обеспечения роутера D-Link DIR-615. Следует внимательно изучить наклейку в нижней части маршрутизатора и определить ревизию аппаратного обеспечения вашего роутера D-Link DIR-615. После этого заходите в каталог, соответствующей вашей ревизии роутера и качайте файл с расширением .bin.

Теперь настройте сетевую карту вашего компьютера в режим автоматического определения IP-адреса и подключите роутер к сетевой карте компьютера.

Откройте браузер и в строке адреса укажите **http://192.168.0.1**, при запросе имени пользователя и пароля, укажите в качестве имени пользователя "Admin", а пароль не указывайте вообще. Нажмите кнопку "Log In".

Зайдите в раздел "Tools -> Firmware", в нижней части открывшегося окна будет поле "upload". Нажмите кнопку "Обзор" и укажите путь к скачанному файлу с прошивкой.

Ножмите кнопку "Upload". Если перед пришивкой роутер D-Link DIR-615 запросит подтверждения ваших действий, смело нажимайте везде "ОК". В процессе перепрошивки ничего не трогайте и ни в коем случае не отсоединяйте роутер от сетевой карты компьютера, а также не выключайте его по питанию.

Когда в браузере снова появится приглашение ко входу в роутер D-Link DIR-615, это будет означать, что перепрошивка маршрутизатора завершилась успешно.

**Настройка WiFi роутера D-Link DIR-615.**

Раздел в разработке..