|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** | **№5** | **№6** |
| **1)** | -51+(-34) | -38+(-47) | -4+(-19) | 52+(-52) | -48+0 | -45 (-3) |
| **2)** | -18+77 | -18+18 | -7,2+(-2,5) | -63+(-8) | -670 | -37+(-25) |
| **3)** | -8+(-8) | -16-37 | 3,5+(-3,5) | -200-6 | 135+(-86) | -100-18 |
| **4)** | 8+(-8) | -82+8 | -19+0 | 380+(-1 100) | -3600:600 | -9 000:(-30) |
| **5)** | -192 0 | 13-17 | 5,3+(-4,2) | -3725 (-2) | 807-(399+408) | -9,1+9,1 |
| **6)** | -192 (-5) | 0: (-29) | -45+11 | -36 (-4)25 | -7-(29+37) | 9,1+(-9,1) |
| **7)** | (90-16):2+23 | -54 (-2) | -15-(-9) | 56 (-1) | 36-0 | -12305 |
| **8)** | (66-58+13):710 | -19: (-19) | -194 | 70-(82+4):4 | -49: (-49) | 38+46-90:(25) |
| **9)** | 240мин= час | 27+37-18:910 | -3 (-13) | 4год= мес | 2ч15мин= мин | 60мес= год |
| **10)** | 23см= мм | 530дм= м | 4 (-9)5 | 3т17кг= кг | 7км80м= м | 7ц= кг |
| **I I** | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** | **№5** | **№6** |
| **1)** | -56+(-25) | -46+(-39) | -6+(-17) | 48+(-48) | -84+0 | -25 (-4) |
| **2)** | -38+107 | -16+16 | -9,4+(-2,3) | -72+(-9) | 0 (-84) | -46+(-35) |
| **3)** | -9+(-9) | -17-35 | 2,7+(-2,7) | -100-4 | 125+(-47) | -100-14 |
| **4)** | 9+(-9) | -73+7 | -31+0 | 490+(-1 100) | -2500:500 | -8 000: (-20) |
| **5)** | -1720 | 12-19 | 7,4+(-5,3) | -4625 (-2) | 904-(599+305) | -8,7+8,7 |
| **6)** | -172 (-5) | 0:(-54) | -18+15 | -42725 | -5-(19+56) | 8,7+(-8,7) |
| **7)** | (50+19):3+47 | -38 (-2) | -24-(-14) | -148 | 85-0 | -15302 |
| **8)** | 19+7 (13-10:2) | -14:(-14) | -315 | 53+75-45:5 | -32:(-32) | 97-(19+9):42 |
| **9)** | 5час= мин | 48-27:3+44 | -12 (-5) | 3год= мес | 2ч37мин= мин | 48мес= год |
| **10)** | 43см= мм | 580дм= м | 5 (-7)6 | 4т15кг= кг | 5км70м= м | 4ц= кг |