|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** | **№5** | **№6** |
| **1)** | -51+(-34) | -38+(-47) | -4+(-19) | 52+(-52) | -48+0 | -45$∙$ (-3) |
| **2)** | -18+77 | -18+18 | -7,2+(-2,5) | -63+(-8) | -67$∙$0 | -37+(-25) |
| **3)** | -8+(-8) | -16-37 | 3,5+(-3,5) | -200-6 | 135+(-86) | -100-18 |
| **4)** | 8+(-8) | -82+8 | -19+0 | 380+(-1 100) | -3600:600 | -9 000:(-30) |
| **5)** | -19$ ∙$2 $∙$ 0 | 13-17 | 5,3+(-4,2) | -37$∙$2$∙$5$∙$ (-2) | 807-(399+408) | -9,1+9,1 |
| **6)** | -19$∙$2$∙$ (-5) | 0: (-29) | -45+11 | -36$∙$ (-4)$ ∙$25 | -7-(29+37) | 9,1+(-9,1) |
| **7)** | (90-16):2+23 | -54$∙$ (-2) | -15-(-9) | 56$∙$ (-1) | 36-0 | -12$∙$3$∙$0$∙$5 |
| **8)** | (66-58+13):7$∙$10 | -19: (-19) | -19$∙$4 | 70-(8$∙$2+4):4 | -49: (-49) | 38+46-90:(2$∙$5) |
| **9)** | 240мин= час | 27+37-18:9$∙$10 | -3$∙$ (-13) | 4год= мес | 2ч15мин= мин | 60мес= год |
| **10)** | 23см= мм | 530дм= м | 4$∙$ (-9)$ ∙$5 | 3т17кг= кг | 7км80м= м | 7ц= кг |
| **I I** | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** | **№5** | **№6** |
| **1)** | -56+(-25) | -46+(-39) | -6+(-17) | 48+(-48) | -84+0 | -25$∙$ (-4) |
| **2)** | -38+107 | -16+16 | -9,4+(-2,3) | -72+(-9) | 0$∙$ (-84) | -46+(-35) |
| **3)** | -9+(-9) | -17-35 | 2,7+(-2,7) | -100-4 | 125+(-47) | -100-14 |
| **4)** | 9+(-9) | -73+7 | -31+0 | 490+(-1 100) | -2500:500 | -8 000: (-20) |
| **5)** | -17$∙$2$∙$0 | 12-19 | 7,4+(-5,3) | -46$∙$2$∙$5$∙$ (-2) | 904-(599+305) | -8,7+8,7 |
| **6)** | -17$∙$2$∙$ (-5) | 0:(-54) | -18+15 | -4$∙$27$∙$25 | -5-(19+56) | 8,7+(-8,7) |
| **7)** | (50+19):3+47 | -38$∙$ (-2) | -24-(-14) | -1$∙$48 | 85-0 | -15$∙$3$∙$0$∙$2 |
| **8)** | 19+7$∙$ (13-10:2) | -14:(-14) | -3$∙$15 | 5$∙$3+75-45:5 | -32:(-32) | 97-(19+9):4$∙$2 |
| **9)** | 5час= мин | 48-27:3+4$∙$4 | -12$∙$ (-5) | 3год= мес | 2ч37мин= мин | 48мес= год |
| **10)** | 43см= мм | 580дм= м | 5$∙$ (-7)$ ∙$6 | 4т15кг= кг | 5км70м= м | 4ц= кг |