|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** | **№5** | **№6** | **№7** |
| **1)** | 42-19 | 38+47 | 51:17 | 400:5:4 | 60:10+71 | 45\*3 | 125\*8 |
| **2)** | 44+19 | 0:47 | 32-5 | 64:8 | 67\*0 | 37+25 | 200-7 |
| **3)** | 16\*5 | 29\*3 | 998+13 | 1000-3 | 135-86 | 100-18 | 99+47 |
| **4)** | 1 200:20 | 150 000-25 000 | 250\*30 | 520+1 800 | 3600:600 | 9000:30 | 150\*100 |
| **5)** | (90-16):2+23 | (42+26):2-16 | 101-9 | 37\*5\*2\*2 | 807-(399+408) | 438+9+52 | 64+999 |
| **6)** | 7\*17+7\*3 | 13+13+13+13 | 32+29+28+41 | 13\*6\*50 | 67-(29+37) | 70+90+130+10 | 47\*4\*5 |
| **7)** | 504:504 | 73:1 | 0:302 | 1\*27 | 36-0 | 12\*3\*0\*5 | 83\*(14-2\*7) |
| **8)** | (66-58+13):7\*10 | 27+37-18:9\*10 | 36:(27-18)+3\*3 | 70-(8\*2+4):4 | 49+21:3-5\*9 | 38+46-90:(2\*5) | 36:4+65-5\*4 |
| **9)** | 4час= мин | 480мин= час | 3сут= час | 4год= мес | 2ч15мин= мин | 60мес= год | 13м= см |
| **10)** | 23см= мм | 530дм= м | 5000кг= ц | 3т17кг= кг | 7км80м= м | 7ц= кг | 30 000м= км |
| **I I** | **№1** | **№2** | **№3** | **№4** | **№5** | **№6** | **№7** |
| **1)** | 51-27 | 46+39 | 48:16 | 450:5:3 | 30:10+28 | 25\*4 | 200:25 |
| **2)** | 77+18 | 0:54 | 41-7 | 72:9 | 0\*84 | 46+35 | 100-6 |
| **3)** | 18\*4 | 38\*2 | 997+14 | 1000-4 | 125-47 | 100-14 | 34+99 |
| **4)** | 1 500:30 | 120 000-7 000 | 150\*40 | 490+1 100 | 2500:500 | 8 000:20 | 100\*170 |
| **5)** | (50+19):3+47 | (60-22):2+21 | 201-8 | 46\*2\*5\*2 | 904-(599+305) | 327+9+53 | 999+78 |
| **6)** | 6\*41+6\*9 | 14+14+14+14 | 27+28+23+12 | 4\*27\*25 | 76-(19+56) | 630+40+160+70 | 13\*5\*6 |
| **7)** | 305:305 | 81:1 | 0:703 | 1\*48 | 85-0 | 15\*3\*0\*2 | 72\*(3\*5-15) |
| **8)** | 19+7\*(13-10:2) | 48-27:3+4\*4 | 72:(5\*5+19-36) | 5\*3+75-45:5 | 37+980-8\*6):8 | 97-(19+9):4\*2 | 8:2\*9-17+48 |
| **9)** | 5час= мин | 240мин= час | 4сут= час | 3год= мес | 2ч37мин= мин | 48мес= год | 24м= см |
| **10)** | 43см= мм | 580дм= м | 7000кг= ц | 4т15кг= кг | 5км70м= м | 4ц= кг | 50 000м= км |