**Тест по итогам IV четверти 7 класс**

**Темы: отбивка панелей и окраска, вытягивание филенок.**

1. Панель – это ….

а) верхняя часть стены

б) нижняя часть стены

2. Какими красками окрашивают панель?

а) масляными и эмалевыми

б) водоэмульсионными

3. Какие правила техники безопасности при разметке и окраске панелей необходимо соблюдать?

а) надевать респиратор

б) работать исправным инструментом

в) соблюдать противопожарные инструкции

г) соблюдать правила личной гигиены

4. Разметка панелей – это ….

а) линия верхней границы панелей

б) линия нижней границы панелей

5. Чем выполняют границу панелей?

а) краской

б) шнуром, опыленным мелом или углем

6. Перечислите три варианта окраски стен и потолков

7. Бордюр – это …

а) отделочная полоса шириной от 5 до 10 см

б) отделочная полоса шириной от 20 до 50 см

в) отделочная полоса шириной от 60 до 100 см

8. Фриз – это …

а) отделочная полоса шириной от 5 до 10 см

б) отделочная полоса шириной от 20 до 50 см

в) отделочная полоса шириной от 60 до 100 см

9. Гобелен – это …

а) отделочная полоса шириной от 5 до 10 см

б) отделочная полоса шириной от 20 до 50 см

в) отделочная полоса шириной от 60 до 100 см

10. Выберете верную последовательность при подготовке панелей к окрашиванию

а) расширить и подмазать трещины, зашпатлевать их, приступать к окраске

б) очистить поверхность от грязи и пыли, расширить и подмазать трещины, грунтовать, шпатлевание, шлифование, окраска

11. Чем можно окрашивать панели?

а) кистями и валиком

б) кистями, валиком и краскопультом

12. Филенка – это …

а) узкая полоса на границе панелей

б) широкая полоса на границе панелей

13. Какой ширины вытягивают филенки?

а) 5-10 мм

б) 6-13 мм

в) 3-5 мм

14. Какие правила техники безопасности при вытягивании филенок необходимо соблюдать?

а) запрещено производить работу с приставных лестниц

б) работать только на исправных подмостях

в) запрещено перегружать настил лишними предметами

г) запрещено раскачивать подмости и спрыгивать с них

15. Перечислите три способа вытягивания филенок