**Технологическая карта.**

**Изготовление пасхальной писанки.**

**Учитель технологии**

**МОУ Щербаковская СОШ Тягнирядно Н.В.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Последовательность выполнение работы** | **Графическое изображение** | **Инструменты и приспособления** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Выбрать заготовку из лиственных пород древесины. | разметка рейсмусом | Карандаш, линейка, штангенциркуль, угольник рейсмус. |
| **2** | Размети заготовку, и сострогайте рёбра восьмигранника | строг | Карандаш, линейка, штангенциркуль, угольник, рубанок, верстак |
| **3** | Установить заготовку в патрон. | креп | Токарный станок, штангенциркуль, Карандаш, линейка, майзель, рейер. |
| **4** | Проточите необходимый диаметр, на требуемую длину соблюдая соотношение | продольное точение | Токарный станок, штангенциркуль, Карандаш, линейка, майзель, рейер. |
| **5** | Выполнить фасонную поверхность писанки | точение писанки | Токарный станок, штангенциркуль, майзель, рейер. |
| **6** | Готовую писанку отшлифуйте. | писанкакопирование | Шлифовальная шкурка |
| **7** | Отрежьте писанку и выполните окончательное шлифование | egg | Майзель, шлифовальная шкурка |