Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области

**Дидактический материал**

 **по технологии для 6 класса**

***Автор:***

***Павлова Маргарита Вячеславовна***

***учитель технологии***

***МБОУ «СОШ №13 с УИОП» г. Губкина***

**Губкин**

Для проверки усвоения учебного материала применяются тестовые задания, которые позволяют выявить степень подготовки учащихся,  усвоения знаний, умений и навыков.
Тестовые задания используются для контроля усвоения учащихся  6-х классов содержания учебной программы по направлению«Технология. Обслуживающий труд».

Задания теста содержат итоговый контроль знаний и умений каждого подраздела, пройденного учащимися в процессе прохождения курса: «Кулинария», «Материаловедения», «Машиноведение», «Технология изготовления швейного изделия», «Декоративно - прикладное творчество».

Тестирование проводится с учётом особенностей каждого ученика.

Учащимся III и IV групп даётся меньшее количество вопросов тестирования.
          Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе.
Ставится отметка:
«3» - за 60% правильно выполненных заданий,
«4» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий,
«5» - за 90 – 100% выполненных заданий.

**Тестовые задания**

**Кулинария**

*Отметьте знаком + правильные ответы*

***1. К минеральным веществам относятся:***

а) магний; б) железо; в) углеводы; г) натрий; д) жиры; е) витамины.

Отметьте знаком + правильные ответы.

***2. К доброкачественным крупам относятся:***

а) крупа с посторонними примесями; б) крупа имеющая запах; в) крупа без пятен;

г) крупа без мусора; д)крупа, состоящая из крупинок одинакового размера.

***3. Установите соответствие между зерновой культурой и видом крупы:***

|  |  |
| --- | --- |
| Зерновая культура | Крупа, полученная из зерна |
| 1 - гречиха | А - пшено |
| 2 - просо | Б - манная |
| 3 - пшеница | В - перловая |
| 4 - ячмень | Г - ядрица |
| 5 - овес | Д - хлопья "Геркулес" |

Ответ: 1 – ………, 2 – …….., 3 – …, 4 - …, 5- ….

Отметьте знаком + правильные ответы.

***4. По концентрации густоты каши делят на:***

а) твердые; б) рассыпчатые; в) мягкие; г) жидкие; д) зернистые; е) вязкие.

Отметьте знаком + правильный ответ.

***5. Макаронные изделия при варке засыпают в кастрюлю:***

а) с холодной водой;

б) с теплой водой;

в) с горячей водой;

г) с кипящей водой.

***6. Определите какому виду соответствуют данные макаронные изделия:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид макаронных изделий** | **Макаронные изделия** |
| 1 - трубчатые | А - узкая, широкая, гофрированная |
| 2 - фигурные | Б - обыкновенная, паутинка, яичная |
| 3 - вермишель | В - звездочки, ракушки, алфавит |
| 4 - лапша | Г - макароны, рожки, перья |

Ответ: 1 – ………, 2 – …….., 3 – ………..

***7. Определите правильную последовательность первичной обработки рыбы:***

а) промывание;

б) разрезание брюшка;

в) удаление внутренностей;

д) очистка рыбы от чешуи;

е) нарезание на порционные куски;

ж) удаление головы, плавников, хвоста.

Ответ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметьте знаком + правильные ответы.

***8. По каким характеристикам определяется доброкачественность рыбы:***

а) консистенция плотная; б) жабры серого цвета;в) чешую отстает от кожи;

г) консистенция рыхлая;д) глаза мутные;е) жабры ярко-красного цвета;

ж) чешуя плотно прилегает к коже;з) глаза прозрачные.

Отметьте знаком + правильный ответ.

***9. Пастеризованным называется молоко, подвергнутое термической обработке при температуре:***

а) 40 - 50 С;

б) 80 - 85 С;

в) 120 -140 С;

Отметьте знаком + правильные ответы.

***10. Желирующим веществом для киселей является:***

а) пищевой желатин;

б) картофельный крахмал;

в) пшеничная мука;

г) манная крупа.

***11. Перечислите способы заготовки продуктов на зиму (не менее 4).***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Материаловедение**

### **Установите соответствие**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид волокон:** | **Волокна** |
| 1. Растительные | а) вискоза |
| 2. Животного происхождения | б) хлопок |
| 3. Искусственные | в) капрон |
| 4. Синтетические | г) шелк |

Ответ: 1 - ……., 2 - …….., 3 - ………, 4 - ………

Отметьте знаком + правильный ответ

***2. Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется:***

а) прядением; б) ткачеством; в) отделкой

 Отметьте знаком «+» все правильные ответы

***3. В текстильной промышленности используют шерсть:***

 а) овец; б) коров; в) верблюдов; г) свиней; д) коз.

***4. По характеристике свойств тканей впишите названия этих свойств:***

а) Способность ткани противостоять нагрузке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) Способность ткани в подвешенномсостоянииобразовывать мягкие округлые

 складки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в) Способность ткани поглощать влагу из окружающейсреды (воздуха) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г) Способность ткани под действием изгиба и сжатияобразовывать морщины и складки, которые устраняютсятолько при влажно-тепловой обработке\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

***5. К технологическим свойствам тканей относятся:***

а) прочность; б) водопроницаемость;

в) драпируемость; г) осыпаемость; д) усадка.

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

***6. К гигиеническим свойствам тканей не относятся:***

а) теплозащитность; б) прочность; в) сминаемость; г) гигроскопичность; д) усадка.

***7. Назовите не менее трех названий тканей из натуральных волокон животного***

***происхождения:***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

*Отметьте знаком «+» все правильные ответы*

***8. Выберите правильные признаки определения направления основной нити.***

 а) основа всегда направлена вдоль кромки;

 б) основа всегда направлена поперек кромки;

 в) основа всегда менее растяжима;

 г) основа более растяжима.

### Отметьте знаком + правильный ответ

***9. Хорошуюдрапируемость имеют ткани:***

а) шерстяные; б) шелковые; в) хлопчатобумажные; г) льняные.

Отметьте знаком + правильный ответ

***10. К дефектам тканей не относится****:*

а) засечка;

б) порванный участок ткани;

в) маркировка завода изготовителя;

г) перекос рисунка;

д) загрязнение отдельных участков ткани.

***11. Определите вид переплетения ткани:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

а) саржевое; б) полотняное;

 в) атласное; г) креповое.

**Машиноведение**

Отметьте знаком + правильные ответы.

***1. Причинами поломки иглы могут быть:***

а) тупая игла;

б) погнутая игла;

 в) игла вставлена не до упора;

г) номер иглы не соответствует толщине ткани.

Отметьте знаком «+» все правильный ответ.

***2. Длинный желобок иглы при ее установке в иглодержателе должен быть повернут:***

а) влево; б) вправо;в) на работающего за машиной; г) в сторону нитенаправителя.

Отметьте знаком «+» все правильный ответ

***3. Какая машинная игла толще?***

а)№ 80;б) № 110.

Отметьте знаком + правильные ответы.

***4. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:***

а) длины стежка; б) ширины стежка; в) натяжения нижней нити;

г) натяжения верхней нити.

Отметьте знаком «+» все правильный ответ

***5. Винт в шпульном колпачке нужен:***

а) для регулирования натяжения верхней нити;

б) для регулирования натяжения нижней нити;

в) для соединения деталей челнока в единое целое.

Отметьте знаком + правильные ответы.

***6. Номер машинной иглы зависит:***

а) от цвета ткани;б) от цвета ниток;в) от вида ткани;г) от вида ниток.

Отметьте знаком «+» все правильный ответ.

***7. Лишнее количество масла, введенное при смазке машины, приводит к***

а)увеличению скорости шитья;б) уменьшению износа деталей;

в) загрязнению сшиваемой ткани; г) уменьшению натяжения верхней нити.

***8.Укажите цифрами последовательность заправки верхней нити швейной машины:***

а) прорезь нитенаправителя;

б) катушечный стержень;

в) нитенаправитель на игловодителе;

г) между шайбами регулятора натяжения верхней нити;

д) ушко иглы;

е) нитенаправитель на фронтовой доске;

и) ушко нгитеритягивателя.

Ответ: *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

### **9. Установите соответствие между неполадкой в работе швейной машины и ее причиной**

|  |  |
| --- | --- |
| **Неполадка** | **Причина** |
| 1 | Пропуск стежков | А | Слабый прижим лапки |
| 2 | Петляние строчки снизу | Б | Игла вставлена не до упора |
| 3 | Плохое продвижение ткани | В | Слабое натяжение верхней нити |

Ответ: 1 – ………, 2 – …….., 3 – ………..

Отметьте знаком «+» все правильный ответ.

***10.Продвижение сшиваемого материала обеспечивает***

а) зубчатая рейка; б) прижимная лапка;в) челнок; г) нитепритягиватель;

д) регулятор длины стежка.

***11. Установите соответствие:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Прокалывает ткань, проводит через него нитку и преобразует из верхней нитки петлю  | а) рейка;  |
| 2. Перемещает ткань  | б) игла;  |
| 3. Прижимает ткань к игольной пластине  | в) челнок;  |
| 4. Захватывает петлю иглы, осуществляет переплетение верхней и нижней нити  | г) лапка.  |

Ответ: 1 – ………, 2 – …….., 3 – …, 4 - …..

**Машинные швы**

###  Отметьте знаком + правильный ответ.

***1. Машинные швы делятьсяна:***

 а) соединительные, краевые, отделочные;

 б) краевые, отделочные, настрочные;

 в) соединительные, краевые, оконтовочные;

###  Отметьте знаком + правильный ответ.

***2. На основе стачного шва можно выполнить следующие машинные швы:***

а) расстрочной;

б) накладной;

в) вподгибку с закрытым срезом;

г) настрочной.

***3.Установите соответствие между названием шва и его условным обозначением***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | расстрочной | а | двойной_шов |
| 2 | двойной | б | Накладной_сзакр_срезом |
| 3 | накладной с закрытым срезом | в | настрочной_соткр_срезами |
| 4 | настрочной с открытыми срезами | д | Расстрочной |

Ответ: 1 –…, 2 -…., 3 – ….., 4 – ……

###  Отметьте знаком + правильные ответы.

***4****.* ***Какие швы относятся к соединительным швам:***

а) шов вподгибку с закрытым срезом;б) оконтовочный;

в) шов вподгибку с открытым срезом;г) стачной;д) настрочной.

Отметьте знаком + правильный ответ.

***5. На каком рисунке изображается шов вподгибку с закрытым срезом?***



Отметьте знаком + правильный ответ.

***6. После выполнения машинной строчки концы нитей:***

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком;

б) закрепляют обратным ходом машины;

в) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручными стежками.

Отметьте знаком + правильный ответ.

***7. Для чего применяются краевые швы?***

а) для прочного соединения деталей швейного изделия между собой;

б) для закрепления подогнутого края изделия;

в) для украшения изделий.

Отметьте знаком + правильный ответ.

***8. Стачать – это значит соединить машинной строчкой:***

а) две детали между собой, одинаковых по размеру;

б) две детали между собой, одна из которых меньше по размеру;

в)одну деталь меньшего размера, наложенную на другую, большего размера.

***9.Укажи правильную технологическую последовательность выполнения машинного шва. Как называется этот шов?***

|  |  |
| --- | --- |
|  | а) удалить сметку; |
|  | б)разутюжить; |
|  | в) стачать, отступив1 мм.от сметки, в начале и конце строчки выполнив закрепку; |
|  | г) сложить две детали лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, сколоть булавками; |
|  | д) сметать по намеченной линии; |

Отметьте знаком + правильный ответ.

***10. Для чего применяется накладной шов с закрытым срезом?***

а) для присоединения накладных карманов;

б) для притачивания манжет;

в) оба ответа верны.

Отметьте знаком + правильный ответ.

***11. Для чего служат соединительные швы?***

а) для закрепления подогнутого края изделия;

б) для прочного соединения деталей швейного изделия между собой;

в) для временного соединения двух деталей.

**Конструирование и моделирование**

Отметьте знаком + правильные ответы:

***1. К швейным изделиям поясной группы относятся:***

а) юбка - брюки; б) сарафан; в) платье; г) шорты; д) комбинезон.

***2. Перечислите требования предъявляемые к одежде:*** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***3. Юбки по конструкции бывают:***

а) прямые; б) клиньевые;в) диагональные;

 г) конические; д) расширенные; е) зауженные.

1. ***Установите соответствие:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Длина спины до талии | а) Ст |
| 2. Полуобхват талии  | б) Сб |
| 3. Длина изделия | в) Дтс |
| 4. Полуобхват бедер  | г) Ди |

Ответ: 1- ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ...

Отметьте знаком + правильные ответы

***5. Результаты измерений нужно разделить пополам при записи мерок:***

а) Ст; б) Вс; в) Сб; г) Дст;

Отметьтезнаком + правильный ответ

***6. Размер женских юбок и брюк определяется:***

а) по обхвату шеи; б) по обхвату бедер; в) по обхвату талии;

г)по обхвату груди; д) по росту.

Отметьте знаком + правильные ответы

***7. При расчете суммы вытачек на юбке учитываются мерки:***

а) Ст; б) Сг; в) Сб; г) Дст; д) Ди

Отметьте знаком + правильный ответ

***8. Моделирование – это:***

а) выполнение расчета и построение чертежей деталей швейных изделий;

б)создание различных фасонов (форм) швейного изделия на основе базовой выкройки;

в) нанесение на базовую выкройку направление долевой нити;

г) различные фасоны (формы) какого – либо изделия.

 Отметьте знаком + правильные ответы

***9. В процессе моделирования вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы в:***

а) швы; б) рельефы; в) фалды; г) складки; д) жабо.

Отметьте правильный ответ.

***10. При переносе основной вытачки ее вершина:***

а) переносится вместе с вытачкой;

б) переносится не более чем на 1 см.;

в) переносится не более чем на 2 см.;

г) остается на месте.

Отметьте знаком + правильный ответ

***11. Прибавка – это:***

а)величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое;

б)величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды.

**Раскрой**

### Отметьте знаком + правильный ответ

***1. Ширина ткани – это:***

а) расстояние, равное длине уточной нити;

б) расстояние от кромки до кромки;

в) расстояние, равное длине основной нити.

***2.Укажите правильную последовательность подготовки ткани к раскрою***

|  |  |
| --- | --- |
| а | сложить ткань вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь;  |
|  б | отметить мелом дефекты ткани;  |
| в | выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника |
| г | определить направление долевой нити;  |
| д | отутюжить ткань |
| е | декатировать ткань. |
| ж | Определить лицевую сторону, характер рисунка;  |

Ответ: 1 - ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ..., 5 - ..., 6 - ..., 7 - ...

### Отметьте знаком + правильный ответ

***3. Декатировка ткани перед раскроем проводится для того, чтобы***

а) расправить замины на ткани;

б) предотвратить усадку ткани в готовом изделии;

в) закрепить окраску;г) выявить пороки ткани.

### Отметьте знаком + правильный ответ

***4. Стрелка на листе выкроек означает:***

а) направление долевой нити;

б) направление поперечной нити.

1. ***На рисунке показана раскладка на ткани выкройки прямой юбки. Объясните, почему оба полотнища юбки направлены в одну сторону.***



Ответ: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. ***Укажите правильную последовательность технологических операций при раскрое швейного изделия:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | А) Сколоть ткань булавками |
| 2 | Б) Разметить припуски на обработку |
| 3 | В) Определить лицевую сторону ткани |
| 4 | Г) Нанести контрольные линии и точки |
| 5 | Д) Обвести детали по контуру |
| 6 | Е) Вырезать детали изделия из ткани |
| 7 | Ж) Определить долевую нить |
| 8 | З) Приколоть крупные и мелкие детали |
| 9 | И) Разложить крупные и мелкие детали |

Ответ:1 - ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ..., 5 - ..., 6 - ..., 7 - ..., 8 - ... ,9 - ...

Отметьте знаком + правильные ответы:

***7. Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:***

а) сметочных стежков;б) резца; в) копировальных стежков;

г) портновского мела; д) косых стежков.

Отметьте знаком + правильные ответы:

***8. Чтобы оформить выкройку, нужно нанести на нее следующие обозначения:***

а) название каждой детали и их количество;

б) направление долевой нити;

в) направление поперечной нити;

г) контрольные линии и точки;

д) сгибы и срезы ткани;

е) величины припусков на обработку для каждого сгиба ткани;

ж) величины припусков на обработку для каждого среза;

з) места расположения накладных деталей.

Отметьте знаком + правильный ответ:

***9. Раскрой – это:***

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом;

б)процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани в соответствии с деталями выкройки и учетом припуска на швы;

в)процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из куска ткани.

Отметьте знаком + правильный ответ:

***10. Если прямая юбка будет сшита из ткани в полоску, то полоски лучше расположить:***

а) вдоль длины будущей юбки; б) поперек длины будущей юбки.

Отметьте знаком + правильный ответ:

***11. Величина припуска на обработку зависит от:***

а) степени осыпаемости ткани; в) направления долевой нити;

б) вида изделия; г) количества деталей в изделии.

**Технология изготовления изделия**

Отметьте знаком + правильный ответ

***1. Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками****:*

а) сметочными; б) копировальными; в) косыми.

***2. Установите технологическую последовательность при подготовке юбки к примерке:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | а) подогнуть нижний срез юбки по намеченной линии, заметать; |
| 2 | б) приложить прокладку для пояса к верхнему срезу юбки, заколоть булавками, приметать, учитывая объем талии; |
| 3 | в) сметать изделие по боковым срезам, оставив в левом боковом шве 16-18 см. для застежки |

Ответ: 1- ..., 2- ..., 3- ...

Отметьте знаком + правильный ответ

***3. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят:***

а)для правильной посадки изделия по фигуре;

 б) для вшивания молнии;

 в) для обработки нижнего среза.

***4. Установите технологическую последовательность обработки клиньевой юбки:***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | а) стачать все клинья, оставив свободное место для застежки «молнии» |
| 2 | б) Обработать пояс |
| 3 | в) втачать застежку молнию |
| 4 | г) пришить пуговицу |
| 5 | д) наметить и выполнить обметочную петлю |
| 6 | е) притачать пояс к юбке |
| 7 | ж) окончательная отделка |
| 8 | з) обработать низ юбки |

Ответ: 1 - ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ..., 5 - ..., 6 - ..., 7 - ..., 8 - ...

Отметьте правильный ответ.

***5. Тепловая обработка конца вытачки называется:***

а) разутюживание; б) сутюживание;в) заутюживание; г) приутюживание.

Отметьте правильный ответ.

***6. Где у юбки можно пришивать застежку-молнию?***

 а) в правом боковом шве; б) сзади; в) спереди; г) в левом боковом шве.

Отметьте знаком + правильный ответ:

***7. Односторонние складки у юбки закрепляют машинным швом:***

а) накладным;б) стачным;в) вподгибку с закрытым срезом;

г) настрочным;д) запошивочным.

Отметьте знаком + правильный ответ:

***8. При обработке нижнего среза изделия применяют швы***

а) стачной; б) обтачной; в)вподгибку; г) двойной.

Отметьте знаком + правильные ответы:

**9.  *Что может служить отделкой для юбки?***

а) вышивка; б) отделочные детали; в) конструкция; г) различная фурнитура.

 Отметьте знаком + правильный ответ:

***10. Обработать нижний срез юбки из толстой ткани можно вручную швом:***

а) накладным; б) потайным; в) петельным; г) крестообразным.

**Рукоделие**

Отметьте знаком + правильные ответы:

***1. Швейные изделия отделывают вышивкой***

а)батик; б) мережка; в) ришелье; г) простой крестик.

Отметьте знаком + правильные ответы*:*

***2. Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью***

а) координатной сетки; б) ксерокса;

в) транспортира; г) линейки и циркуля

Отметьте знаком + правильные ответы*:*

***3. Для перевода рисунка на ткань вам понадобится:***

а) карандаш; б) копировальная бумага; в) фломастер;

г) ножницы; д) эскиз рисунка.

Отметьте знаком + правильные ответы*:*

**4. Для вышивания необходимы следующие материалы.**

а) пяльцы;б) нитки мулине;в) нитки х/б;г) напёрсток;д) крючок.

***5. Какую ткань используют для вышивки счетными швами?***

Ответ: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Отметьте знаком + правильные ответы*:*

***6. Для идеальной изнанки вышивки необходимо.***

а) завязать узелок;

б) спрятать нить под стежками;

в) закрепить нить в петлю.

***7. Установите соответствие.***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Композиция
 | **А.** Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке. |
| 1. Орнамент
 | **Б.** Чередование элементов, происходящее с определенной последовательностью, частотой. |
| 1. Ритм
 | **В.** Строение, соотношение и взаимное расположение частей. |
| 1. Раппорт
 | **Г**. Узор из последовательного повторения геометрических, растительных или животных элементов. |

Ответ: 1- ..., 2 - ..., 3 - ..., 4 - ....

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Определите по рисунку вид ручного шва**Ответ:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Шов_козлик |

Отметьте знаком + правильный ответ*:*

***9. Основные цвета применяемые в вышивке Белгородчины:***

а) красный, черный; б) зеленый, красный; в) черный, желтый; г) синий, розовый

Отметьте знаком + правильный ответ*:*

***10. Рисунок или украшение, изготовленное из нашитых или наклеенных на основу лоскутов ткани, называется****:*

а) вышивка; б) аппликация; в) мозаика; г) витраж.

Отметьте знаком + правильные ответы*:*

***11. Паспарту – это***

а) подрамник под вышивку;

б) картонная рамка с вырезом в середине для фотографии или рисунка;

в) лист плотной бумаги с орнаментальной рамкой, на который наклеивается фотография или рисунок;

г) деревянная рамка для картины;

***Ответы***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Кулина-рия***  | ***Материало******ведение*** | ***Машиноведение***  | ***Машинные швы*** | ***Конструирование и моделирование*** | ***Раскрой*** | ***Технология изготовления изделия*** | ***Руко-делие*** |
| 1 | а, б, г | 1-б, 2-г, 3-а,4-в | б, в | а | а, г | б | б | б, в, г |
| 2 | в, г, д | б | г | а, г | гигиенические, эстетические, эксплуатационные экономические | 1-е, 2-д, 3-б, 4-ж, 5-г, 6-а, 7-в. | 1-в, 2- б, 3- а | а, б |
| 3 | 1-г, 2-а, 3-б,4-в, 5-д | а, в, д | б | 1-д, 2-а, 3-б, 4-в | а, б, г | б | а | а, б, д |
| 4 | б, г, е | Прочность, драпируе-мость, гигроскопичность,Сминаемо-сть | а, в, г | г, д | 1-в, 2-а, 3- г, 4- б | а | 1-а, 2-в, 3-б, 4-е, 5-з, 6-д, 7-г, 8-ж | а, б, г |
| 5 | г | г, д | б | а | а, в | полотнища юбки расположены в соответствии с направлением рисунка на ткани. | б | канва |
| 6 | 1-г, 2-в, 3-б,4-а, | б, в, д | в | б | б | 1ж, 2в, 3а, 4и, 5з, 6д, 7б,8г,9е | б, в,г | б, в |
| 7 | д, б, в, ж, а,е | Габардин, сукно,кашемир, драп | в | б | а,в | б, в, г | г | 1- в,2 -г, 3 - б, 4 - а. |
| 8 | а, е, ж,з | а, в | б, а, г, и, е, в, д | а | б | а, б, г, д, ж, з | в | козлик |
| 9 | б | б | 1-б, 2-в, 3-а | г, д, в, а, б; стачной вразутюжку | а, б, в, г | б | а, б, г | а |
| 10 | б | в | а | а | г | а | б, г | б |
| 11 | Маринова-ние, соление, кваше-ние, замора-живание | б | 1-б, 2-а, 3-г, 4-в | б | б | а | - | б,в |