**Инструкционная карта**

**Выполнение запошивочного шва на образце (1 способ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Последовательность выполнения работы** | **Рисунок** | **Вид работы** | **Инструменты и приспособления** | **Самоконтроль**  |
| 1. Сложить две детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять срезы. Выпустить срез нижней детали на 5 мм (ширина шва), сметать. | D:\Стол\ШКОЛА\Новая папка\ЗАПОШИВОЧНЫЙ\ЗАП 1 СПОСОБ\ЗАП 1-1.jpg | Р | Игла, нитки, ножницы. | Срезы уравнены. |
| 2. Стачать на расстоянии 5 мм от среза верхней детали.  | D:\Стол\ШКОЛА\Новая папка\ЗАПОШИВОЧНЫЙ\ЗАП 1 СПОСОБ\ЗАП 1-2.jpg | М | Швейная машина. | Строчка ровная. |
| 3. Разложить детали в разные стороны, расправить шов. Обогнуть приауск шва меньшей ширины припуском шва большей ширины на ширину запошивочного шва 7 мм, наметать. | D:\Стол\ШКОЛА\Новая папка\ЗАПОШИВОЧНЫЙ\ЗАП 1 СПОСОБ\ЗАП 1-3.jpg | Р  | Игла, нитки, ножницы.  | Ширина запошивочного шва равна 7 мм.  |
| 4. Настрочить на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить шов. | D:\Стол\ШКОЛА\Новая папка\ЗАПОШИВОЧНЫЙ\ЗАП 1 СПОСОБ\ЗАП 1-4.jpg | М, Р, ВТО. | Швейная машина, утюг. | Машинная строчка ровная, проложена точно по краю подгиба. Шов хорошо приутюжен. |
| 5. Оформить образец в альбом. | D:\Стол\ШКОЛА\Новая папка\ЗАПОШИВОЧНЫЙ\ЗАП 1 СПОСОБ\ЗАП 1-5.jpg |  |  | На лицевой стороне нет слабины ткани в шве. |