Технологическая карта изготовления коврика.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Последовательность выполнения работы | Рисунок |  |
|  |  | Подготовка ниток для выполнения работы. |  |
| 1.1 | На подготовленный шаблон (картонную полоску шириной 3 см) намотать шерстяные нитки. | C:\Users\Технология\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\фото0802.jpg |  |
| 1.2 | Разрезать нитки вдоль шаблона | C:\Users\Технология\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\фото0803.jpg |  |
| 1.3 | Подготовить крючок и основу для коврика. | C:\Users\Технология\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\фото0792.jpg  C:\Users\Технология\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\фото0793.jpg |  |
| 2 | Выполнение петли из ниток на основе для коврика.   1. Вставить крючок как показано на рисунке. 2. Вокруг крючка продеть нить. | E:\конференция 17.10\рабочие материалы\getImage (72).jpg |  |
| 2.1 | 1.Концы нити соединить вместе и продеть в петлю крючка.  2.Закрыть крючок. | E:\конференция 17.10\рабочие материалы\ж.jpg |  |
| 2.2 | 1.Вытащить крючок из основы. | E:\конференция 17.10\рабочие материалы\getImage (73).jpg |  |
| 2.3 | Из таких узелков образуется коврик. | C:\Users\Технология\Desktop\фото0797.jpg |  |