**Инструкционная карта.**

**Построение чертежа пижамных брюк.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Обозначение на чертеже | Расчёт по формуле |
| 1  2  3  4  5 | **Построение сетки.**  Точка Т  ТН= Дб ↓  ТШ ↓ Вс+ Пвс =    ТК = Дтк ↓  Горизонтальные линии через точки Т, Ш, К, Н ←→ | Дб=  .. + 3= ..  Дтк = .. |
| 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 | **Построение линий среднего среза и среза сидения.**  ШШ1 = ШШ2 ↔  (Сб + Пб) : 2=  Ш1Т1 ↑  Ш2Т2 ↑  Ш1Т1 : 3 точка 1  Ш2Т2 : 3 точка 2  Ш1Ш3 = 5см →  Ш2Ш4 = 10см ←  Т11Ш3 – линия среднего среза  Т2Т3 = 2см →  Т3Т4 = 3см ↑  Т4Т3 2 Ш5 -линия среза сидения | ШШ1= (…+4) :2=… |
| 16  17  18 | **Построение линий шаговых срезов.**  НН1 = Шнб →  НН2 = Шнб + 2 ←  Ш3Н1  Ш4Н2 | Шнб =….  Шнб + 2 =.. |
| 19  20 | **Построение линии талии и линии низ.**  Т4Т1 – линия талии  Н1Н2 – линия низа  Обвести контур чертежа. |  |