**Инструкционная карта.**

**Построение чертежа пижамных брюк.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Обозначение на чертеже | Расчёт по формуле |
| 12345 | **Построение сетки.**Точка ТТН= Дб ↓ ТШ ↓ Вс+ Пвс =  ТК = Дтк ↓  Горизонтальные линии через точки Т, Ш, К, Н ←→ | Дб= .. + 3= ..Дтк = .. |
| 6789101112131415 | **Построение линий среднего среза и среза сидения.**ШШ1 = ШШ2 ↔  (Сб + Пб) : 2=  Ш1Т1 ↑ Ш2Т2 ↑Ш1Т1 : 3 точка 1Ш2Т2 : 3 точка 2  Ш1Ш3 = 5см → Ш2Ш4 = 10см ← Т11Ш3 – линия среднего срезаТ2Т3 = 2см → Т3Т4 = 3см ↑  Т4Т3 2 Ш5 -линия среза сидения | ШШ1= (…+4) :2=… |
| 161718 | **Построение линий шаговых срезов.**НН1 = Шнб → НН2 = Шнб + 2 ←Ш3Н1 Ш4Н2 | Шнб =…. Шнб + 2 =..  |
| 1920 | **Построение линии талии и линии низ.** Т4Т1 – линия талииН1Н2 – линия низа Обвести контур чертежа. |  |