**Основные технологические операции при ремонте и замене подошв обуви**

***Ремонт подметочной части подошв с постановкой новых подпяток и рубцов выполняется при глубоком или сквозном износе подошв***

**УДАЛЕНИЕ ИЗНОШЕННОЙ ЧАСТИ ПОДОШВ**

**ПОДБОР КОЛОДОК И НАДЕВАНИЕ ОБУВИ НА КОЛОДКИ**

**ППРИШИВАНИЕ ПОДМЁТОК И РУБЦОВ ДВУХНИТОЧНЫМ ШВОМ**

**НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И СУШКА КЛЕЕВОГО СЛОЯ. ПРИКЛЕИВАНИЕ ПОДМЕТОК И РУБЦОВ**

**ЗАМЕНА СТАРОЙ ПРОСТИЛКИ НОВОЙ (ИЗ КАРТОНА)**

**ВЫРАВНИВАНИЕ И СПУСКАНИЕ КРАЯ ПОДМЕТОК И РУБЦОВ; ШЛИФОВАНИЕ ПОДМЁТОК И СЛЕДА ОБУВИ**

**5**

**4**

**2**

**7**

**6**

**ПОДТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗАТЯЖНОЙ КРОМКИ**

**3**

**1**