**Основные технологические операции при ремонте и замене подошв обуви**

***Ремонт подметочной части подошв с постановкой новых подпяток и рубцов выполняется при глубоком или сквозном износе подошв***

**УДАЛЕНИЕ ИЗНОШЕННОЙ ЧАСТИ ПОДОШВ**

**ПОДБОР КОЛОДОК И НАДЕВАНИЕ ОБУВИ НА КОЛОДКИ**

**ППРИШИВАНИЕ ПОДМЁТОК И РУБЦОВ ДВУХНИТОЧНЫМ ШВОМ**

**НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ И СУШКА КЛЕЕВОГО СЛОЯ. ПРИКЛЕИВАНИЕ ПОДМЕТОК И РУБЦОВ**

**ЗАМЕНА СТАРОЙ ПРОСТИЛКИ НОВОЙ (ИЗ КАРТОНА)**

**ВЫРАВНИВАНИЕ И СПУСКАНИЕ КРАЯ ПОДМЕТОК И РУБЦОВ; ШЛИФОВАНИЕ ПОДМЁТОК И СЛЕДА ОБУВИ**

 **5**

 **4**

 **2**

 **7**

 **6**

**ПОДТЯГИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗАТЯЖНОЙ КРОМКИ**

 **3**

 **1**