**Правила безопасной работы на швейной машине.**

**1.Опасности в работе**

* повреждение пальцев иглой.
* попадание волос или краев одежды во вращающиеся части швейной машины.
* поражение электрическим током.

**2.Что нужно сделать до начала работы.**

* проверить исправность машины.
* проверить перед соединением деталей изделия, не остались ли в них ручная игла или булавки.

**3.Чего нельзя делать во время работы.**

* устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при работающей машине.
* класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
* передавать ножницы, изделие или детали при работающей машине.

**4.Что нужно сделать по окончании работы:**

* выключить машину
* убрать рабочее место

**Рабочее место для выполнения машинных работ.**

1. При работе на швейной машине очень важна правильная посадка. Следует сидеть прямо, слегка наклонив корпус и голову вперед.
2. Расстояние от глаз до обрабатываемого предмета должно быть 30-40 см. Нельзя близко наклоняться к движущимся частям машины.
3. Кисти рук располагают на платформе машины, локти – на одном уровне со столом.
4. Во время работы на шв. машине рабочее место должно быть хорошо освещено.
5. На столе должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые нужны для выполнения технологической операции.
6. После окончания работы необходимо убрать рабочее место.

**Правила безопасности работы при выполнении ВТО**

**1.Опасности во время работы:**

* возгорание шнура.
* ожоги: паром, о подошву утюга, и от возгорания шнура.
* поражение электрическим током.

**2. Что нужно сделать до начала работы:**

* проверить исправность утюга, шнура и корпуса вилки, чистоту подошвы утюга.
* поставить регулятор утюга на температуру, соответствующую обрабатываемой ткани.
* приготовить проутюжильник и пульверизатор.
* проверить наличие резинового коврика.

**3. Что нужно делать во время работы:**

* выполнять влажно-тепловую обработку стоя на резиновом коврике.
* включать и выключать утюг сухими руками, браться за корпус вилки, а не за шнур.
* ставить утюг на специальную подставку.
* следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не касался подошвы утюга и утюг не перегревался.
* использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

**4.Что нужно сделать по окончании работы:**

* выключить утюг.
* поставить его на специальную подставку.