**Итоговая контрольная работа 5 кл.**

**Вариант-1**

**1).Длинные заготовки при строгании на столярном верстаке крепят**: а). В переднем зажиме. б). В заднем зажиме. в). В лотке.

**2).Установкой фурнитуры занимаются:** а). Производители мебели. б). Сборщики мебели. в). Продавцы мебели.

**3). Машиной называют:** а). Устройство для облегчения труда человека и преобразования энергии. б). Винтовой зажим верстака. в). Детали общего назначения.

**4). Рабочее место для ручной обработки металлов оборудуется**: а). Столярным верстаком. б). Слесарным верстаком. в). Киянкой.

**5). Наиболее распространенным сверлом является:** а). Дрель. б). Ложечное. в). Спиральное.

**6). Природным клеем является:** а). ПВА. б). Казеиновый. в). БФ.

**7). Устройство, с помощью которого регулируется подача воды в сливной бачок:**  а). Выпускной клапан. б). Вентильный кран. В). Поплавковый кран.

**8). Инструмент, который используют при разметке тонколистового металла:**  а). Зубило б). Пробойник. в). Чертилка.

**9). Правку тонколистового металла производят:** а). Молотком. б). Киянкой. в). Кувалдой.

**10). Лиственной породой является:** а). Береза. б). Сосна. в). Кедр.

**11). Наглядное объемное изображение детали, выполненное чертежными инструментами с указанием размеров и масштаба:** а). Эскиз. б). Чертеж .в). Технический рисунок.

**12). Инструмент для резания тонколистового металла:** а). Кусачки б). Ножницы. в). Плоскогубцы.

**13). Для соединения деталей заклепками вначале пробивают или просверливают отверстия:** а). Больше на 0,1-0, 3мм диаметра заклепки. б). Меньше на 0,1-0,3мм диаметра заклепки. в). Равен диаметру заклепки.

**14). К постоянным потребителям электрического тока относятся:** а). Лампа. б). Батарейка. в). Аккумулятор.

**15). Основной составной частью металлического или деревянного рубанка является:**  а). Колодка. б). Шерхебель. в). Ручка.