**Итоговая контрольная работа 5 кл.**

**Вариант-2.**

**1. Короткие заготовки при строгании на столярном верстаке крепят:** а). В переднем зажиме. б). В заднем зажиме. в). В лотке.

**2. Фурнитурой называют:** а). Специальные изделия, применяемые для соединения частей мебели. б). Длинные изделия. в). Короткие изделия.

**3. Механизм – это:** А). Исходный предмет труда, подлежащий дальнейшей обработке. Б). Устройство для преобразования одного вида движения в другой. В). Машина, используемая для перемещения материалов.

**4.Специалиста по ручной обработке металла называют:** а) вальцовщиком б) жестянщиком в) слесарем.

**5. Инструмент, который вставляется в патрон дрели:** а) сверло, б) шуруп, в) коловорот

**6. Синтетическим клеем является**: а) казеиновый, б) момент, в) столярный.

**7. Форточная защелка устанавливается:** а) снизу, б) сверху, в) напротив навесов

**8. Инструмент, который используют при разметки тонколистого металла:**  а) молоток, б) киянка, в) линейка.

**9. Медную или алюминиевую проволоку правят:** а) киянкой, б) молотком, в) кувалдой.

**10. Хвойной породой является:** а) береза, б) осина, в) сосна.

**11.Наглядное объемное изображение детали, выполненное от руки с указанием размеров и масштаба**: а) эскиз, б) чертеж, в) технический рисунок.

**12. Для резания стальной, медной или алюминиевой проволоки толщиной до 3 мм применяют**: а) ножницы, б) кусачки, в) кернер.

**13. Замыкающую головку заклепки формируют**: а) кернером, б) натяжкой, в) обжимкой.

**14. К источникам тока относятся:** а) вилка, б) предохранитель, в) гальванический элемент (батарейка)

**15. Составной частью деревянного или металлического рубанка является:** а) нож, б) напильник, в) заготовка.