**МКСКОУ Целинная СКОШИ VIII вида**

**Т Е С Т «Фартук на поясе**

Трудовое обучение (швейное дело) 6 класс.

Морозова Наталья Алексеевна

учитель трудового обучения

(швейное дело)

**З а д а н и е : Выбери верный ответ и подчеркни его.**

1. Почему срез называют долевым?

а) ткань разрезана по поперечной нити

б) ткань разрезана по долевой нити

в) ткань не разрезана

г) ткань разрезана по косому направлению нитей

1. Какой срез не тянется?

а) поперечный в) косой

б) долевой г) нижний

1. Какой срез имеет самое большое растяжение?

а) косой б) долевой

в) поперечный г) верхний

1. Как получить косой срез ткани?

а) разрезать ткань по долевой нити

б) разрезать ткань по поперечной нити

в) разрезать ткань по косому направлению

г) разрезать ткань пополам

1. По какому признаку можно определить нить основы?

а) по ворсу

б) растяжению

в) лицевой стороне

г) изнаночной стороне

1. Как называется полоска ткани, выкроенная по косому направлению?

а) долевая обтачка

б) косая обтачка

в) поперечная обтачка

г) пояс

1. Как записываются мерки длины?

а) после снятия значение мерки делится пополам

б) после снятия значение мерки записывается полностью

в) не знаю

г) после снятия значение мерки записывается в масштабе

1. Какой обтачкой удобнее обработать закругленный срез в изделии?

а) поперечной

б) косой

в) долевой

г) низкий

1. Выбери правильную последовательность обработки косынки.

а) 2,1,5,4,3 1- обработать косой срез косынки

б) 4,5,2,1,3 2- обработать долевую обтачку для косого среза

в) 3,2,1,4,5 3- отутюжить готовую косынку

г) 1,2,3,4,5 4- обработать поперечный срез

5- обработать долевой срез

1. При выполнении сборок машинным способом необходимо:

а) ослабить натяжение верхней нити

б) ослабить натяжение нижней нити

в) регулятор длины стежка установит на середине шкалы

г) регулятор ширины стежка установит на середине шкалы

1. Что определяет мерка *полуобхват талии?*

а) полуобхват талии

б) полуобхват бедер

в) длина изделия

г) полуобхват груди

1. Какие мерки снимают для построения чертежа фартука на поясе?

а) Ди, Ст, Шп

б) Ст, Сб, Днч

в) Днч, Сг, Ст

г) Ди, Ст, Днч

1. Смётывание – это:

а) временное соединение мелкой детали с крупнойстежками временного назначения

б) соединение двух деталей, примерно равных по величине, стежками временного назначения

в) закрепление подогнутого края детали стежками временного назначения

г) постоянное соединение мелкой детали с крупной стежками временного назначения

1. Закругленный нижний срез фартука можно обработать:

а) двойной долевой обтачкой

б) двойной поперечной обтачкой

в) двойной косой обтачкой

г) краевым швом

1. Выбери правильную последовательность пошива фартука на поясе

а) 1, 4,3,2,5 1- обработать пояс

б) 2,1,5,4,3 2- заготовить косую обтачку

в) 2,3,1,4,5 3- обработать боковой и нижний срезы косой

г) 1,2,5,4,3 обтачкой

4- обработать верхний срез поясом

5- отутюжить готовый фартук

1. Подбери для изделия соответствующую ткань.

|  |  |
| --- | --- |
| Фартук | Ткань |
| а) Рабочий фартук  б) Повседневный фартук  в) Нарядный фартук  г) Национальный фартук | 1. Яркая с рисунком  2. Тёмная однотонная  3. Светлая однотонная  4. Темная с рисунком  5. Светлая с вышивкой |

1. Стачивание –это:

а) соединение приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой

б) соединение разных по величине деталей машинной строчкой

в) прокладывание строчки для закрепления подогнутого края детали

г)) прокладывание временной строчки для закрепления подогнутого края детали.

1. Мерка *длина изделия* обозначается:

а) Дст в) Сш

б) Сб г) Ди

1. Какие срезы получают, в результате разрезания ткани?

а) долевой в) нижний

б) косой г) косой

1. Укажи, какие машинные швы применяются при выполнении данных операций:

|  |  |
| --- | --- |
| Машинные швы | Операции |
| а) Вподгибку  б) Запошивочный  в) Накладной с двумя открытыми срезами  г) Стачной  д) Накладной с двумя закрытыми срезами | 1. Для обработки нижних срезов в деталях изделия.  2. для настрачивания тесьмы на основную деталь  3. для настрачивания кармана на основную деталь  4. для соединения основных деталей  5. для пошива постельного белья |

1. Какие швы применяют при пошиве фартука на поясе?

а) стачной в) краевой

б) накладной г) запошивочный

1. Для построения чертежа выкройки фартука снимают:

а) две мерки

б) три мерки

в) четыре мерки

г) одну мерку

1. Хлопчатобумажные ткани получают на ткацких фабриках путем:

а) накладывания нитей друг на друга

б) переплетения нитей между собой

в) перекладывания нитей друг на друга

г) наклеивание нитей друг на друга

1. Машина с ножным приводом приводится в движение:

а) от электропривода

б) при помощи руки швеи

в) при помощи ног швеи

г) не знаю

25. Мерка *полуобхват талии* (Ст) снимается:

а) для определения длины пояса

б) для определения ширины фартука

в) для определения ширины краевого шва

г) не знаю

**О Т В Е Т Ы**

1-б 9-б 17-а 21-а,б,в

2-б 10-а 18-г 22- б

3-а 11-а 19-а,б,г 23- б

4-в 12-б 20- а-1 24-в

5-б 13-б б-5 25-а

6-б 14-в в-2

7-б 15-в г-4

8-б 16- а-2, б-4, в-1,3 г- 5 д-3