« Утверждаю» « Согласовано»

Директор школы Председатель ПК

Шилова О.В. Сорокина Е.Н.

«--------« ---------------------- 20-- --г «---------- «------------------« 20------г

**МКОУ Семеновская средняя общеобразовательная школа.**

**Инструктаж № 16**

**Правила работы при работе на электрической швейной машине.**

1. **Перед работой проверить исправность шнура.**
2. Включать и выключать машину держась за корпус вилки.
3. Установку шпульного колпачка, заправку верхней нити производить при выключенной машине.
4. Не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины.
5. Не передавать ножницы, изделия или детали изделий при выключенной машине.
6. По окончании работы выключить машину и убрать рабочее место.

**Санитарно- гигиенические требования при работе на швейной машине.**

1. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны, или спереди.
2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности стула.
3. Стул должен стоять напротив иглы.
4. Волосы должны быть убраны под косынку.
5. Нельзя наклоняться близко к движущимся частям машины.

« Утверждаю» « Согласовано»

Директор школы Председатель ПК

Шилова О.В. Сорокина Е.Н.

«--------« ---------------------- 20-- --г «---------- «------------------« 20------г

**МКОУ Семеновская средняя общеобразовательная школа.**

**Инструктаж № 15**

**Правила безопасности при работе электрическим утюгом.**

1. Перед работой проверить исправность шнура.
2. Утюг включать и выключать сухими руками, берясь за корпус вилки.
3. Выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике.
4. Ставить утюг на подставку.
5. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.
6. Использовать для увлажнения пульверизатор.
7. По окончании работы утюг выключить и поставить его на специальную подставку.

« Утверждаю» « Согласовано»

Директор школы Председатель ПК

Шилова О.В. Сорокина Е.Н.

«--------« ---------------------- 20-- --г «-------«-----------------« 20------г

**МКОУ Семеновская средняя общеобразовательная школа.**

**Инструктаж № 14.**

**Правила безопасности при работе с удобрениями.**

1. Выполняйте работу в рабочей одежде и резиновых перчатках.
2. Если поливать растениями приходится из больших 10-литровых леек, набирайте воды половину лейки. Следите, чтобы вода не попала на одежду и обувь.
3. Приготавливая растворы минеральных удобрений для подкормки растений, нельзя прикасаться к ним руками. Берите удобрения только пластмассовыми ложечками или шпателем.
4. При внесении сухих удобрений стойте по отношению к источнику пыления с подветренной стороны.
5. Нельзя вносить удобрения в почву в ветреную погоду.
6. После работы приведите в порядок инвентарь и вымойте руки.

« Утверждаю» « Согласовано»

Директор школы Председатель ПК

Шилова О.В. Сорокина Е.Н.

«--------« ---------------------- 20-- --г «-------«-----------------« 20------г

**МКОУ Семеновская средняя общеобразовательная школа.**

**Инструктаж № 17**

**Правила безопасности при работе иглой, булавками, ножницами.**

1. Иглы и булавки хранить в игольнице.
2. Перед началом работы необходимо посчитать количество иголок и буловок в игольнице. Положить инструменты и приспособления в отведенное для них место.
3. Сломанную иглу не бросать, её необходимо сдать учителю.
4. Работать необходимо с наперстком.
5. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя, передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.
6. По окончании работы посчитать количество иголок и булавок в игольнице, их должно быть столько, сколько было в начале работы.
7. Убрать рабочее место.

« Утверждаю» « Согласовано»

Директор школы Председатель ПК

Шилова О.В. Сорокина Е.Н.

«--------« ---------------------- 20-- --г «-------«-----------------« 20------г

**МКОУ Семеновская средняя общеобразовательная школа.**

**Инструктаж № 13**

**Правила безопасности при работе сельскохозяйственными ручными орудиями.**

1. Все практические работы на пришкольном участке выполняются в рукавицах или перчатках.
2. Вилы, грабли, лопату носят рабочей частью вниз.
3. Маркер и мотыгу – бороздник в промежутках между работой класть рабочей частью вниз или ставить к опоре рабочей частью вовнутрь.
4. При работе с ножом ,острая его часть должна быть направлена от себя. Нельзя размахивать ножом.
5. Ножницы, секатор в перерывах между работой надо держать закрытыми.
6. После работы грабли положите или поставьте так, чтобы зубья были направлены вниз или к опоре. Вилы воткните в землю или положите на землю острыми зубьями вниз. Лопату поставьте к опоре или положите на землю острием вниз.
7. После работы приведите в порядок инвентарь и вымойте руки.