**Практическое занятие № 21**

**Тема: «Составление технического описания и технологической последовательности обработки модели жилета».**

**Цель работы**: Научиться составлять техническое описание и технологическую последовательности обработки модели жилета.

**Время на выполнение работы**: 45 минут.

**Задание:**

1. Зарисовать технический эскиз модели жилета, вид спереди и вид сзади;
2. Составить техническое описание модели жилета по следующей форме:
3. Общая характеристика: наименование изделия; назначение изделия; стиль; характеристика ткани.
4. Силуэт (форма); характеристика застежки.
5. Характеристика конструкции полочки: количество деталей, швов, наличие вытачек, рельефов, кокеток, карманов и др.
6. Характеристика конструкции спинки: количество деталей, швов, наличие вытачек, рельефов, кокеток и др.
7. Описание горловины.
8. Вид отделки (отделочные строчки, складки, вышивка и т.д.)
9. Составить технологическую последовательности обработки модели жилета.


**Пособия и инструменты:**

-конспекты лекций по предмету;

-журналы мод;

-белая бумага (формат А4);

***Образец:***

[](http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1076-wh-521-fw-851-fh-448-pd-1.25&p=1&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&noreask=1&pos=50&rpt=simage&lr=2&img_url=http://www.burdastyle.ru/gfx/00/08/0c/92/technicalSketch-09qcb85_jpg/thumb_800x600_10.jpg)

**Описание внешнего вида жилета**

*Жилет мужской, классический, полочки выполнены из костюмной ткани, спинка из подкладочной.*

*Полуприлегающего силуэта, с вытачками по линии талии на полочках и спинке, с центральной бортовой застежкой на 5 обметанных петель и 5 пуговиц.*

*На полочках на уровне талии выполнены два кармана с втачной листочкой.*

*Спинка со швом посередине, с хлястиком из двух частей на линии талии. Пряжка на хлястике позволяет регулировать ширину жилета по линии талии.*

*Горловина треугольной формы без воротника*

*Борта и низ полочек обработаны в «чистый край»*

**Последовательность сборки жилета**

1. *Подготовка деталей кроя: проверка деталей кроя, уточнение места расположения вытачек, карманов и хлястиков; дублирование полочек целиком; Обработка вытачек, начальное ВТО полочек жилета;*
2. *Обработка карманов с листочкой на полочке;*
3. *Уточнение и подрезка борта и низа жилета; прокладывание кромки по горловине;*
4. *Обработка внутреннего накладного кармана на подкладке жилета;*
5. *Притачивание обтачки низа жилета к подкладке переда;*
6. *Притачивание подборта к подкладке переда;*
7. *Соединение частей переда с подкладкой;*
8. *Обработка спинки жилета: обработка хлястика; обработка спинки и подкладки спинки (средний срез вытачки, дублирование горловины спинки, настрачивание хлястиков, обтачивание срезов пройм и низа спинки жилета);*
9. *Соединение полочки жилета со спинкой;*
10. *Обработка горловины спинки жилета;*
11. *Окончательная отделка: настрачивание хлястиков, обметывание петель; чистка, ВТО, пришивание фурнитуры.*