**Практическое занятие № \_\_\_\_**

**Составление технического описания и последовательности обработки модели юбки.**

**Цель работы**: Научиться самостоятельно составлять технической описание и последовательности обработки модели юбки.

**Время на выполнение работы**: 45 минут.

**Задание:**

1. Зарисовать технический эскиз модели юбки, вид спереди и вид сзади;
2. Составить техническое описание модели юбки по следующей форме:
3. *Общая характеристика: наименование изделия; назначение изделия; силуэт; характеристика ткани.*
4. *Характеристика силуэта, застежки.*
5. *Характеристика конструкции переднего полотнища: количество деталей, швов, наличие вытачек, рельефов, кокеток, карманов и др.*
6. *Характеристика конструкции заднего полотнища: количество деталей, швов, наличие вытачек, рельефов, кокеток и др.*
7. *Обработка верхнего среза юбки.*
8. *Обработка нижнего края юбки, длина изделия.*
9. *Вид отделки (отделочные строчки, складки, вышивка и т.д.)*
10. *Рекомендуемый размер, рост*
11. Составить последовательность обработки модели юбки, опираясь на типовую последовательность:
12. *Начальная подготовка: проверка деталей кроя, перевод меловых линий, начальное ВТО, дублирование необходимых деталей.*
13. *Обработка срезов, вытачек, складок, рельефов, карманов и др.*
14. *Соединение деталей юбки.*
15. *Обработка застежки.*
16. *Обработка верхнего среза.*
17. *Обработка нижнего среза.*
18. *Окончательная отделка юбки: чистка, окончательное ВТО, обметывание петель, пришивание фурнитуры.*

**Пособия и инструменты:**

-конспекты лекций по предмету;

-журналы мод;

-белая бумага (формат А4);

***Образец:***

1. ***Технический эскиз модели юбки***



***2. Техническое описание модели юбки***

*Юбка женская, для женщин младшей и средней возрастных групп, праздничная, из шелковой ткани.*

*Юбка прилегающего силуэта, с застежкой на тесьму – молнию в шве заднего полотнища.*

*На переднем полотнище выполнена кокетка округлой формы, шириной 10 см. На уровне бедер, с двух сторон, выполнены подрезы.*

*На заднем полотнище выполнена кокетка прямой формы. Заднее полотнище состоит из двух частей, со швом по середине и двумя вытачками.*

*Верхний срез обработан цельнокроеным поясом с 4-мя шлевками.*

*По краю кокетки, подрезам выполнена отделочная строчка (0,5 см.).*

*Модель рекомендуется для фигур с обхватом бедер от 90 до 102 см.,*

*рост от 158 до 176 см.*

***3. Последовательность обработки модели юбки***

*1. Начальная подготовка: проверка деталей кроя, перевод меловых линий, начальное ВТО, дублирование нижней кокетки.*

*2. Обработка срезов, подрезов, кокетки, шлевок.*

*3. Соединение переднего и заднего полотнища с частями кокетки.*

*4. Соединение переднего и заднего полотнища юбки.*

*5. Обработка застежки.*

*6. Обработка верхнего среза.*

*7. Обработка нижнего среза.*

*8. Окончательная отделка юбки: чистка, окончательное ВТО, обметывание петель, пришивание фурнитуры.*