**7 класс Контрольная работа**

**Отметьте все правильные ответы** ( один или несколько).

1. **К швейным изделиям плечевой группы относятся :**
2. юбка – брюки; г). комбинезон;
3. сарафан; д) жилет.
4. платье;
5. **При снятии в половинном размере записывают мерки:**

а) обхват шеи; г) обхват бёдер;

б) обхват плеча; д) длина изделия;

в) обхват талии;

1. **Снятие мерки ПОГ выполняется:**

а) горизонтально по линии бёдер с учётом выступа живота;

б) спереди – выше грудных желез;

в) спереди – горизонтально, по наиболее выступающим точкам грудных желез;

г) от линии талии до 7-го шейного позвонка.

1. **После выполнения машинной строчки концы нитей:**

а) выводят на изнаночную сторону и закрепляют узелком;

б) выводят на изнаночную сторону и закрепляют 3-4 ручным стежками;

в) закрепляют обратным ходом машины.

1. **Стачивание деталей с их последующим выворачиванием и закреплением машинной строчкой осуществляется машинным швом:**

а) стачным; г) двойным;

б) обтачным; д) накладным.

в) вподгибку с закрытым срезом;

**6. При обработке нижнего среза изделия применяют швы:**

 а) стачной; г) двойной;

 б) обтачной; д) вподгибку с открытым срезом.

 в) вподгибку с закрытым срезом;

**7. Притачать – это значит:**

а) соединить две или несколько приблизительно равных по величине деталей машинной строчкой;

б) соединить части деталей или мелкие детали с основной деталью;

в) соединить две детали, в результате вывёртывания которых шов расположится внутри по краю детали;

г) соединить две детали, одна из которых наложена на другую;

д) закрепить машинной строчкой припуски на шов или подогнутые края детали.

**8. Установите соответствие между видом шва и его условным обозначением. Напишите возле цифры из левого столбца соответствующую ей букву из правого столбца.**



**9. Укажите цифрами правильную последовательность технологии обработки плечевого изделия.**

**А.** Примерка изделия.

**Б.** Обработка основных деталей, их соединение в узлы.

**В.** Начальная обработка основных деталей.

**Г.** Обработка нижнего среза.

**Д.** Временная сборка изделия.

**Е.** Влажно-тепловая обработка изделия.

**Ж.** Уточнение деталей после примерки.

**10. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на …… боку.**

а) правом;

 б) левом.

**11. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:**

а) шерстяная;

 б) льняная;

в) хлопчатобумажная;

г) синтетическая;

 д) искусственная.

**12. Долевая нить при растяжении:**

**а)** изменяет свою длину;

 б) не изменяет своей длины.

**13. Долевая нить на выкройке ночной сорочки проходит вдоль:**

а) линии низа;

 б) линии бока;

в) линии плеча.

**14. Что необходимо учитывать при раскрое изделия?**

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) направление утка;

д) величину припусков на швы.

**15. Лицевая сторона ткани имеет:**

а) яркий рисунок;

б) концы ниток;

в) длинный ворс;

г) блестящую поверхность;

д) бледный рисунок.

**16. Кроссворд « Изготовление швейного изделия»**



**1.**Инструмент, необходимый при раскрое изделия. **2.**Изготовление чертежа швейного изделия.

**3.**Запас ткани на выполнение машинных швов.

**4**.Уточнение посадки изделия по фигуре.

**5**.Дефект ткани.

**6**.Деталь швейного изделия – подкройная **…** .

**7**.Плечевое изделие.

**8**.Вид фурнитуры.

**9**.Плечевое изделие.

**10**.Детали швейного изделия до его пошива.

**Ответы 7 класса:**

**1**- б, в, г, д. **2** – а, в, г. **3** – в. **4** – в**. 5** – б.  **6** – в, д.  **7** – б. **8** – 1б; 2а; 3в. **9** – 1в; 2д; 3а; 4ж; 5б; 6г; 7е. **10** – б. **11** – в. **12** – б. **13** – б.  **14** – а, б, в, г. **15** – а, в, г.

**16** – 1-булавка, 2-конструирование, 3-припуск, 4-примерка, 5-непрокрас, 6-обтачка, 7-комбинезон, 8-пуговица, 9- жилет, 10-крой.