**Приложение 4**

**Порядок выполнения практической работы**

**НЕИСПРАВНОСТИ ВОДОПРОВОДНОГО КРАНА**

**1. Провести внешний осмотр водопроводного крана.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

**2. Снять крышку маховика и отвернуть закрепляющий винт, после чего снять**

**маховик.**

**3. Вывернуть уплотнительную гайку гаечным ключом, закрепив при этом корпус**

**водопроводного крана в тиски.**

**4. Проверить состояние сальника, расположенного в корпусе вентильной головки.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

**5. Вывернуть корпус вентильной головки из водопроводного крана.**

**6. Провести осмотр состояния запорного клапана.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

**7. Вывернуть шпиндель из корпуса вентильной головки и провести осмотр**

**состояния резьбы.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

**8. Собрать водопроводный кран в обратной последовательности.**