**Приложение 4**

**Порядок выполнения практической работы**

**НЕИСПРАВНОСТИ ВОДОПРОВОДНОГО КРАНА**

 **1. Провести внешний осмотр водопроводного крана.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

 **2. Снять крышку маховика и отвернуть закрепляющий винт, после чего снять**

 **маховик.**

 **3. Вывернуть уплотнительную гайку гаечным ключом, закрепив при этом корпус**

 **водопроводного крана в тиски.**

 **4. Проверить состояние сальника, расположенного в корпусе вентильной головки.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

 **5. Вывернуть корпус вентильной головки из водопроводного крана.**

 **6. Провести осмотр состояния запорного клапана.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

 **7. Вывернуть шпиндель из корпуса вентильной головки и провести осмотр**

 **состояния резьбы.**

(Результат записать в рабочую тетрадь)

 **8. Собрать водопроводный кран в обратной последовательности.**