**Тест 5 класс по теме «Машиноведение»**

1. Свет на работающего должен падать (выбери):
2. слева
3. справа
4. слева или спереди
5. Как нужно нажимать на педаль? (ответь)
6. Маховое колесо нужно крутить ……….(напиши ответ).
7. Перед началом шитья необходимо проверить (выбери):
8. движение иглы
9. наличие электричества в проводке
10. заправку верхней и нижней нити
11. Перед началом работы верхняя нить (выбери):
12. должна уходить в челночное устройство
13. должна быть вверху прижимной лапки
14. должна быть вдета в ушко и выведена под прижимную лапку над платформой
15. Во время работы на швейной машине необходимо особо следить (выбери):
16. за положение ног
17. за положением корпуса
18. за положением рук

 7.Длина нитей на швейной машине должна быть (выбери):

1. 5см
2. 15см
3. 25см

8. В начале работы нитепритягиватель должен быть (ответь):

9. Нить от стержня идет (выбери):

1. в нитепритягиватель, затем в регулятор натяжения верхней нити
2. в регулятор натяжения верхней нити, затем в нитепритягиватель

10. Как достать нижнюю нить? ( Напиши).

**Ответы:**

1. с
2. плавно, без рывков
3. на себя
4. с
5. с
6. с
7. b
8. вверху
9. в регулятор
10. прокрутить маховое колесо, подтягивая верхнюю нить