Памятка

«Как работать за швейной машиной»

1.Проверь отсутствие в ткани игл и булавок.

2.Сесть за швейную машину ровно, пододвинув педаль

3.Ничего лишнего на столе не должно быть.

4.Проверь регуляторы шва.

5.Проверь работу швейной машины на холостом ходу (покрути маховое колесо рукой).

6.Проверь качество строчки (подними лапку ,подложи сложенный вдвое лоскут ткани, опусти иглу, лапку, сделай первые два стежка, прокручивая маховое колесо рукой на себя; далее нажимай на педаль).

7.Если строчка не качественная, проверь заправку нитей или отрегулируй их натяжение.