**Школьная олимпиада по технологии**

(технический труд)

5 класс

1. Широкая часть пиломатериала:

а) брусок; б) доска; в) пласть; г) кромка.

1. Рисунок на продольном разрезе древесины:

а) годичные кольца; б) камбий; в) лубяной слой; г) текстура.

1. Наиболее распространенным сверлом является:

а) коловорот; б) ложечное; в) спиральное; г) дрель.

1. Рабочее место в школьных мастерских – это…

а) стеллаж; б) заготовка; в) верстак; г) ящик.

1. Чем удаляются опилки с рабочего места?

а) метлой; б) щеткой-сметкой; в) совком; шваброй.

1. Чем выравнивают древесину по пласти?

а) топором; б) молотком; в) рубанком; г) стамеской.

1. Графическое изображение изделия, выполненное от руки:

а) карта; б) эскиз; в) рисунок; г) набросок.

1. Деталь, за которую крепится сверло в кулачках:

а) хвостовик; б) пятка; в) носок; г) клин.

1. Прозрачное покрытие поверхности деревянного изделия

а) окрашивание; б) лакирование; в) обработка морилкой.

1. Тонкий лист металла толщиной 0,5-0,8 мм:

а) катанка; б) жесть; в) фольга.

Правильные ответы:

1. В.
2. Г.
3. В.
4. В.
5. Б.
6. В.
7. Б.
8. А.
9. Б.
10. Б.