**Инструкционная карта**

1. Определите центр модуля слегка перегнув его по горизонтали и по вертикали.

2. Положите модуль темной стороной вниз. Подогните каждую сторону по направлению к центру на 3 см.

3. Заготовку складывайте по часовой стрелке. Зафиксируйте положение отворотов булавками. Обратите внимание на расположение концов отворотов (рис. 1). Проутюжьте сгибы утюгом через ткань. Удалите булавки.

4. Мелкими стежками скрепите отвороты в вершинах квадрата, образовавшегося в середине заготовки (рис. 2), не пришивая при этом к основанию. Расправьте "карманы".




5. Надавите на центральные части "карманов" и расплющите их. Зафиксируйте форму "карманов" булавками (рис. 3). Заутюжте сгибы через ткань. Удалите булавки.




6. Переверните заготовку на другую сторону. Загните все углы к центру. Закрепите вершины углов несколькими мелкими стежками (рис. 4). Заутюжьте сгибы.

7. Отверните верхние части "карманов". Пришейте вершины новых "карманов" к центру модуля (рис. 5, 6).

8. Чтобы сделать цветок гладиолуса поменьше, стороны заготовки на начальном этапе работы надо подогнуть не на 3 см, а, например, на 1 см. Далее действуйте по описанной схеме.

**Схема\***

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

**\*** Галанова Т.В. Оригами из ткани. Техника. Приемы. – АСТ-Пресс СКД, 2008