# Тема: *«Ручные работы»* *5 класс*

**Цель урока:**

**= выполнение ручных стежков и строчек.**

**Задачи урока:**

*образовательная:*

* **ознакомить и научить выполнять различные виды ручных стежков и строчек,**
* закрепить **правила безопасности при выполнении ручных работ,**
* научить правильно применять терминологию.

*Развивающая:*

* развивать навыки выполнения ручных работ,
* формирование устойчивого интереса к предмету,
* творческого отношения к труду,

*Воспитательная:*

* прививать аккуратность и внимательность при выполнении работ,
* формировать у обучающихся навыки совместной деятельности, умение работать в группах.

**Учебно-материальное оснащение урока:**

*Наглядные пособия:*

* образцы стежков и строчек
* таблицы
* **презентация** «Выполнение ручных стежков и строчек».

**Тип урока:** практический

**Формы обучения:** фронтальные, групповые, индивидуальные.

**Методы обучения:** объяснительный, инструктивно-практический.

**Ход урока**

**I. Организационный момент:**

1. Приветствие учащихся.
2. Отмечание отсутствующих.
3. Проверка готовности к уроку.

**II. Практическая работа № 5 «Выполнение ручных стежков и строчек» (Презентация)**

***Оборудование:*** нитки в цвет ткани и контрастные, ткань – 7 кусочков 10\*10 см, ножницы, игла.

***Ход работы:***

Выполните практическое задание в соответствии с таблицей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название операции** | **Последовательность выполнения** | **Графическое изображение** |
| *Смётывание* | Сложите две детали, равные по величине, «лицом к лицу», уравнивая срезы, и проложите строчку прямыми стежками на расстоянии 10 мм от срезов | G:\DCIM\100NIKON\DSCN6333.JPG |
| *Замётывание* | Подогните срез детали на 1 см и проложите строчку прямыми стежками на расстоянии 0,5 см от сгиба | G:\DCIM\100NIKON\DSCN6333.JPG |
| *Намётывание* | Соедините мелкую деталь, наложенную изнанкой на лицевую сторону большой детали, прямыми стежками на 0,5 см от срезов | G:\DCIM\100NIKON\DSCN6334.JPG |
| *Пришивание* | Поочерёдно приложите пуговицы к лицевой стороне и пришейте их | G:\DCIM\100NIKON\DSCN6334.JPG |
| *Перенос контрольных линий копировальными стежками* | Сложите две детали «лицом к лицу», уравнивая срезы. По намеченной линии проложите стежки, не затягивая их, а оставляя петельки высотой 0,5 – 1 см. Разверните детали так, чтобы нитки стежков натянулись, и разрежьте их по середине между двумя срезами деталей. | G:\DCIM\100NIKON\DSCN6334.JPG |
| *Обмётывание* | Обработайте срез петельным стежком, предохраняя край от осыпания. | G:\DCIM\100NIKON\DSCN6338.JPG |

**I I I. Подведение итогов.**

**I V. Домашнее задание.**

Пуговицы: с двумя и четырьмя отверстиями, на ножке; ткань, ножницы, игла, нитки в цвет пуговицы и в цвет ткани.