|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 |
| Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 |
| Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 |
| Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 |
| Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 | Х: 12 = 12  80:у = 16  Х\*67 = 268  53а = 424  38х +15 = 91  23х – 27 = 2250  510 – 9у = 438  44 : х + 9 = 20  (91 – 3х) : 4 = 16  75: (69 – 4х) = 15  37\*(105 – 3х) = 1998 |