Практическая работа №1

**Технологическая карта**

***Выполнение двойной машинной строчки***

**Инструменты и приспособления и принадлежности:** игла, ножницы, напёрсток, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, утюг.

**Материалы для работы:** крой образцов (две детали), швейные нитки.

**Ход работы:**

1. Сложить детали кроя изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы, сколоть булавками, сметать на расстоянии 2см от среза.

2. Стачать детали, выполнив первую строчку на расстоянии 2 см от среза, закрепить начало и конец строчки. Удалить строчку временного назначения.

3. Выполнить вторую строчку на расстоянии 1-2 мм от первой строчки, используя в качестве ориентира край внутренней выемки прижимной лапки.

4. Оформить образец в альбом.

**Проверка качества работы:**

1. ширина шва равна 20 мм (2см);
2. машинные строчки ровные по всей длине;
3. начало и конец строчек прочно закреплены;
4. шов хорошо приутюжен.