**Практическая работа №2**


**Застрачивание углов основной детали и утюжка готового изделия.**

**Инструменты и приспособления и принадлежности:** игла, ножницы, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, утюг.

**Материалы для работы:** основная деталь сумки, швейные нитки.

**Ход работы:**


1. Наметить на изнаночной стороне сумки линии на расстоянии 2см 5 мм (25 мм)

от углов для образования дна и боковых стенок. 

***2*с*м 5мм***


***отмерить***

1. Сметать по намеченным линиям.



***сметать***

1. Стачать углы сумки двойной машинной строчкой.



***расстояние между строчек 1-2*** ***мм***

***стачатьть***

1. Удалить нитки строчек временного назначения.
2. Отутюжить готовое изделие.

**Проверка качества работы:**

1. углы застрочены двойной машинной строчкой;
2. машинные строчки ровные;
3. внешний вид соответствует выбранной модели;
4. изделие хорошо отутюжено.

**Практическая работа №2**

**Застрачивание углов основной детали и утюжка готового изделия.**

**Инструменты и приспособления и принадлежности:** игла, ножницы, булавки, линейка, карандаш, швейная машина, утюг.

**Материалы для работы:** основная деталь сумки, швейные нитки.


**Ход работы:**

1. Наметить на изнаночной стороне сумки линии на расстоянии 2см 5 мм (25 мм)

от углов для образования дна и боковых стенок.

1. Сметать по намеченным линиям.

1. Стачать углы сумки двойной машинной строчкой (расстояние между строчек 1-2 мм).



***1-2мм***

1. Удалить нитки строчек временного назначения.
2. Отутюжить готовое изделие.

**Проверка качества работы:**

1. углы застрочены двойной машинной строчкой;
2. машинные строчки ровные;
3. внешний вид соответствует выбранной модели;
4. изделие хорошо отутюжено.