**Контрольная работа для 6 класса №2**

**по разделам «Конструирование» «Изготовление изделия»**

* 1. **Мерки снимают с \_\_\_\_\_\_\_стороны фигуры.**
  2. Какой силуэт лежит в основе чертежа плечевого изделия со спущенным рукавом?

а) трапеция;

б) прилегающий;

в) прямой.

* 1. **Величина, которую прибавляют к основным меркам для свободы движения:**

а) припуски;

б) прибавки.

* 1. **Припуски это –**

а) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами,

выраженная в см и учитываемая при раскрое;

б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание.

* 1. **Что можно изменить с помощью моделирования?**

а) размер изделия;

б) фасон изделия;

в) цвет изделия.

* 1. **Какие результаты измерения фигуры не делятся пополам?**

а) мерки длины;

б) мерки ширины;

в) мерки обхватов.

* 1. **Мерку С г снимают для определения** :

а) ширины пояса;

б) длины изделия;

в) ширины изделия.

* 1. **Установите соответствие:**

Полу-обхват талии - а) О п

Полу-обхват бедер- б) Д и

Обхват груди- в) С б

Обхват плеча- г) С т

Длина изделия- д) О г

* 1. **По какой формуле рассчитывают ширину изделия?**

а) С г + П г ; б) О п+ П о ; в) С ш + П оп ;

2 2 3

* 1. **Горловину изделия обрабатывают:**

а) швом в подгибку с закрытым срезом;

б) окантовочным;

в) стачным.

* 1. **Низ изделия обрабатывают:**

а) швом в подгибку с закрытым срезом;

б) окантовочным;

в) обтачным.

* 1. **На какую сторону положено заутюживать плечевые швы?**

а) на полочку;

б) на спинку

* 1. **Как сметывают срезы?**

а) точно по линии шва;

б) отступив от линии на 1 мм.

* 1. **При раскрое изделия на ткани не учитывают:**

а) долевую нить;

б) направление рисунка;

в) ширину ткани.

* 1. **Расшифруйте абравиатуру – ВТО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**