

                                  Контрольная работа №8

Тема: Электромагнитные  колебания. Переменный ток.

Вариант №1
  1.Каким выражением определяется частота электромагнитных колебаний в контуре, состоящим из емкости индуктивности?
1)√LC       2)2π√LC    3)
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   2. Как изменится период электромагнитных колебаний в колебательном контуре, если

электроемкость конденсатора уменьшить в 4 раза?

А. Уменьшится в 4 раза.

Б. Увеличится в 2 раза. 
В. Увеличится в 4 раза.

Г. Уменьшится в 2 раза

•ч
3. Начертите электрическую схему колебательного контура.

4 . Мгновенное значение силы тока для фазы
П/6 равно 6А.
5. Определите амплитудное и действующее значения силы тока.
6. В колебательном контуре системы зажигания индуктивность равна 0,005Гн и емкость конденсатора 16,5пФ. Определить период свободных колебаний в контуре.
7. В сеть переменного тока напряжением 220В включена катушка с индуктивностью 50 мГн. Чему равна частота переменного тока, если сила тока в цепи 1,75 А?
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