   Добыча железной руды          обогащение руды 
   плавка чугуна     
плавка стали


+ кокс, марганец               (извлечение пустой породы)

производство проката ( в прокатном цехе - листы, рельсы, уголки, трубы)

Чугун – сплав железа с углеродом от 2-6℅, прочный, но хрупкий материал.

Сталь – сплав железа с углеродом до 2℅.

Работа с картой атласа и диском.    

- Какие типы предприятий черной металлургии существуют?
	Металлургический комбинат полного цикла
	Передельная металлургия
	Бездоменная металлургия
	Доменная

	Все стадии процесса.

Это  огромные предприятия как по занимаемым площадям (несколько км²), так и по числу работающих.

учебник 
	Сталь выплавляется из металлолома

Москва («Серп и Молот»)
	Производство железа методом прямого восстановления в электропечах.

Руда – сталь (Старый Оскол)

Первое в России предприятие этого типа было построено у подмосковного полустанка Затишье в 1917 году, ныне город Электросталь.
	Получение чугуна


