**ПАМЯТКА**

**ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ**

**Измерение показателей Cl воды(калориметр).**

1. Нажать на кнопку **«ON-OFF»** и удерживать до появления на табло **«P2».**
2. В пробирку набрать **10мл** воды из бассейна, тщательно вытереть пробирку, закрыть колпачком, вставить в прибор и повернуть до фиксации.
3. Нажать на кнопку **«ZERO»** и удерживать до появления **0.0**.
4. Вынуть пробирку, открыть колпачок и всыпать порошок **HI 93701-0,** закрыть пробирку и тщательно перемешать, вытереть пробирку и вставить в прибор.
5. Нажать кнопку **«READ-TIMER»** держать **3с** до появления минутного отсчёта на
6. Пробирку вынуть, сполоснуть и поставить сушить, прибор выключить **«ON-OFF»**.
7. Показатели снимать каждые **4 часа** и записывать в журнал. Если возникли подозрения-запах Cl, измерения проводить внепланово 2 раза подряд.
8. В случае повышенных показателей-связаться с обслуживающей организацией.

**Измерение рН воды, t воздуха, t воды (прибор 206).**

1. Снять с прибора колпачок и достать из чехла. Нажать и удерживать кнопку **«ON»,** снять показание **t воздуха**.
2. Набрать в пробирку воды из бассейна, опустить в неё прибор, после остановки данных на табло снять показатели **(рН 7.00-7.60; t воды 30-32\*).**
3. Вставить прибор в чехол и в колпачок с гелем. **ХРАНИТЬ ПРИБОР 206 ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОМ КОЛПАЧКЕ С ГЕЛЕМ** **!!!**

**Измерение t воздуха и влажности (термогигрометр)**

1. Снять защитный зонд и нажать кнопку «солнышко», удерживая до включения.
2. Замер делать около чаши бассейна. Показатели снимать после остановки цифр на табло. **Влажность норма до 60%, Т воздуха 30-33\*.**
3. Выключить прибор, надеть защитный зонд.