**Практическая экзаменационная работа по профессионально-трудовому обучению для 9 класса ГБС(К)ОУ общеобразовательной школы-интерната**

**VIII вида ст-цы Родниковской Краснодарского края**

***Швейное дело, 1-я группа по уровню усвоения программы.***

***Тема****:* Юбка-полусолнце.

***Материалы****:* хлопчатобумажная ткань, резиновая тесьма.

***Допустимый задел****:* готовый крой деталей юбки и пояса.

***Вид швейной машинки****:* бытовая с электроприводом; оверлок.

***Дополнительные условия****:* юбка из двух деталей; верхний срез обработан притачным поясом, внутри которого продёрнута резиновая тесьма.

***Условия и требования к обработке швов***:

1. Боковые швы обрабатываются стачным швом. Ширина шва 2 см. Срезы шва обмётываются на оверлоке.

2. Верхний срез обрабатывается притачным поясом.Деталь пояса стачивается в кольцо. Ширина шва 10 мм. Затем складывается вдвое изнаночной стороной внутрь, приутюживается. Перед притачиванием пояса к верхнему срезу юбки, необходимо выполнить обмётанную петлю для резиновой тесьмы.Наложить пояс на лицевую сторону юбки, притачать на расстоянии 10 мм от срезов. Срезы шва обработать на оверлоке.

3. Закруглённый нижний срез юбки обмётывается на оверлоке и обрабатывается швом вподгибку с открытым срезом. Ширина подгиба 1 см.

***Время для выполнения работы****:* 3 часа.

***Место работы****:* швейная мастерская.

***Учитывать****:* виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, самообслуживания, культуры труда, использования вспомогательных средств (технологических и инструкционных карт, образцов и т.д.).