МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШИРОКОВСКАЯ ШКОЛА»

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Председатель ПК школы  \_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Мельник  Протокол №01 от 25.01.2015г. | УТВЕРЖДАЮ:  Директор школы  \_\_\_\_\_\_\_Н.С.Прохасько  Приказ №35 от 02.02.2015г. |

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

по технике безопасности

при работе на швейной машине с ручным приводом

**ИТБ-036-2015**

**с. Широкое**

**2015г.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

по технике безопасности при работе на швейной машине с ручным приводом

**№ 036-2015**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на уроках технологии при работе на швейной машине с ручным приводом. 1.2. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями, хорошо освещено (естественное, искусственное освещение). 1.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, инструктаж по технике безопасности, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму. 1.4. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка). 1.5. При работе на швейной машине возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов: - травмирование рук машинной иглой; - травмирование вращающимися частями швейной машины. 1.6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк­ции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю­щимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ**

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку .

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать лишнее.

2.3. Убрать посторонние предметы с платформы швейной машины. 2.4. Проверить прочно ли закреплена игла и лапка. 2.5. Удалить из обрабатываемого изделия иголки и булавки. 2.6. Получить у учителя шпульный колпачок. 2.7. Поставить машину на рабочий ход, заправить верхнюю и нижнюю нитки.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Свет на рабочую поверхность должен падать слева или спереди. 3.2. Соблюдать правильную осанку, следить за правильным положением рук. 3.3. Сидеть прямо, на всей поверхности стула, слегка наклонив голову вперёд. 3.4. Кисти рук располагают на платформе машины, локти – на одном уровне со столом. 3.5. Расстояние между работающим и корпусом машины должно быть 10-15 см. 3.6. Ноги должны опираться на пол всей ступней. 3.7. Стул должен стоять напротив иглы. 3.8. Изделие должно находиться на расстоянии 30-40 см от глаз работающего. 3.9. Остерегаться движущихся частей машины. 3.10. Не отвлекать внимание работающих за машиной посторонними разговорами, не передавать через них предметы. 3.11. Не бросать на пол отработанные и поломанные иглы.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**

4.1. При обнаружении неполадок в работе швейной машины с ручным приводом прекратить работу и сообщить об этом учителю. 4.2. При получении травмы прекратить работу. Пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом учителю. 4.3. Оказать первую помощь пострадавшим.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ**

5.1. Проверить наличие рабочего инструмента.

5.2. Убрать рабочие инструменты в специально отведенные места. 5.3. Удалить из машины верхнюю и нижнюю нитку, шпульный колпачок сдать учителю. 5.4. Привести в порядок рабочее место. 5.5. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Учитель технологии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тещаева Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скорик М.В.

Специалист по ОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Николаева И.А.