МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШИРОКОВСКАЯ ШКОЛА»

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Председатель ПК школы  \_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Мельник  Протокол №01 от 25.01.2015г. | УТВЕРЖДАЮ:  Директор школы  \_\_\_\_\_\_\_Н.С.Прохасько  Приказ №35 от 02.02.2015г. |

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

по технике безопасности

при работе с электрическим утюгом

**ИТБ-039-2015**

**С.Широкое**

**2015г.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

по технике безопасности при работе с электрическим утюгом

**№ 039-2015**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на уроках технологии (обслуживающий труд) при работе с электрическим утюгом.

1.2. Работа с утюгом предусматривает использование электрического тока напряжением 220 В.

1.3. К работе с электрическим утюгом допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.

1.4. Опасные производственные факторы:

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании материала;

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть утюга без присмотра;

- поражение электрическим током.

1.5. Рабочее место должно быть оборудовано защитными приспособлениями (резиновый коврик, несгораемая подставка под утюг).

1.6. При работе с электрическим утюгом используется специальная одежда: индивидуальный хлопчатобумажный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).

1.7. При получении обучающимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк­ции по технике безопасности, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю­щимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ**

2.1.  Надеть форму, волосы убрать под косынку. 2.2.  Проверить исправность вилки и изоляции электрическо­го шнура утюга.

2.3.  Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.

2.4. Поместить шнур в специальный держатель.

2.5. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

2.6. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками. Не касаться мокрыми руками сетевого шнура, рукоятки переключателя.

3.2. Работать с утюгом, стоя на резиновом коврике.

3.3. Остерегаться одновременного прикасания руками к утюгу и трубам отопления и др. заземленной арматуре. 3.4. При кратковременных перерывах в работе электричес­ких утюг ставить на термоизоляционную подставку.

3.5. Следить за правильным выбором режима работы утюга.

3.6. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура.

3.7. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.

3.8. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно ткань водой.

3.9. Следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети только за вилку, а не дёргать шнур.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**

4.1. При возникновении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.д., немедленно прекратить работу, отключить утюг и сообщить учителю об аварийной ситуации.

4.2. Отключить рубильник, обесточить электросеть.

4.3.  При возникновении пожара немедленно отключить электрический утюг от электросети и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшим, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ**

5.1. Отключить электрический утюг от электросети, не выключать вилку из штепсельной розетки рывком за шнур.

5.2. Не класть шнур с вилкой на утюг, избегать прикосновений к горячим частям утюга.

5.3. Привести в порядок рабочее место.

5.4. Снять форму и вымыть руки с мылом.

Учитель технологии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тещаева Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скорик М.В.

Специалист по ОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Николаева И.А.