МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШИРОКОВСКАЯ ШКОЛА»

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Председатель ПК школы  \_\_\_\_\_\_\_\_О.М.Мельник  Протокол №01 от 25.01.2015г. | УТВЕРЖДАЮ:  Директор школы  \_\_\_\_\_\_\_Н.С.Прохасько  Приказ №35 от 02.02.2015г. |

**И Н С Т Р У К Ц И Я**

по технике безопасности

при работе с иглой и колющими инструментами

**ИТБ-042-2015**

**С.Широкое**

**2015г.**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по технике безопасности при работе с иглой и колющими инструментами**

**№ 042-2015**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на уроках технологии (обслуживающий труд) при работе с иглами и колющми инструментами (булавки).

1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками и подушечками для хранения иголок и булавок.

1.3. К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, инструктаж по технике безопасности, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.

1.4. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет или косынка).

1.5. Опасные факторы: уколы остриём игл, булавок, поломка игл.

**2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ**

2.1. Иглы хранить в подушечке или игольнице, обвив их ниткой. Булавки хранить в коробке с плотно закрывающейся крышкой***.***

2.2. Расположить коробку или подушечку для иголок и булавок в месте установленном учителем.

2.3. Знать количество иголок, булавок, взятых для работы.

2.4. Убедиться в отсутствии ржавых и гнутых иголок и булавок.

2.5. В случае обнаружения непригодных для работы иголок и булавок сдать их учителю.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

3.1. Шить с наперстком, иглы вкалывать в игольницу.

3.2. Прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя.

3.3. Не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески, не оставлять иголку в изделии.

3.4. Не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола, а использовать специальные игольницы.

3.5. Не шить ржавой иглой. Она плохо проходит в ткань, оставляет пятна и может сломаться.

3.6. Перед примеркой проверить, не остались ли в изделии булавки или иголки.

**4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ**

4.1. При обнаружении сломанных игл, булавок прекратить работу, сообщить учителю.

4.2. Сломанную иглу не бросать, а класть в специально отведенную для этого коробку.

4.3. При травмировании немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.

4.4. Оказать первую помощь пострадавшим.

**5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТ**

5.1. Убрать все иголки и булавки в специальные коробки и подушечки.

5.2. В конце работы проверить количество игл.

5.2. Сдать коробки с иголками и булавками учителю или сложить в отведенные для этого места.

Учитель технологии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тещаева Е.В.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Скорик М.В.

Специалист по ОТ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Николаева И.А.