Технологическая карта

 высадки рассады капусты в открытый грунт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Технологические операции | Агротехнические требования | С/х инвентарь |
| 1 | Вскопать  почву на полный штык лопаты  на выбранном участке. | Плодородная, глубоко обработанная почва | лопата |
| 2 | Выбрать из почвы камни |  | вёдра |
| 3 | Выровнять поверхность почвы с помощью грабель | Участок светлый | грабли |
| 4 | Разметить лунки под рассаду капусты с помощью мерных палочек. | Схема посадки:70\*70 см., 70\*80 см.,80\*80 см. | Мерные палочки |
| 5 | Выкапывание лунок на пол штыка лопаты. |  | Лопата |
| 6 | Залив подготовленных лунок водой. Подождать, пока почва впитает воду.Определить готовность рассады к высадке в открытый грунт. | Глубина лунки 10-15 см.-наличие 4-5 настоящих листьев. | Лейка, тёплая вода |
| 7 | Обрезка корней рассады капусты  ножницами. | (кончики на 1 см). | Ножницы |
| 8 | Посадить рассаду: взять растение левой рукой, правой сделать посередине лунки  такое углубление, чтобы в нём разместились все корни. | Глубина заделки растения 5-10 см. под углом 45 градусов. Расположить рассаду в лунке так, чтобы основание черешка первого настоящего листа было на уровне поверхности почвы. |  |
| 9 | Полить рассаду. Подождать, пока почва впитает воду. |  | Лейка, тёплая вода |
| 10 | Замульчировать рассаду капусты сухой почвой. |  | Ручной культиватор |
| 11 | Сформировать чашеобразную лунку |  |  |
| 12 | Выровнять почву  на участке с помощью грабель. |  | Грабли |

Капуста – холодостойкое растение. Молодые растения могут выдерживать заморозки

 до -3-5 градусов