[**Полезные советы**](http://technologys.info/derevoidrevesina/polsovety.html)

**Полезные советы**

***УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН ОТ ВОСКА***Что делать, когда на столешницу попали капли свечного воска? Их можно довольно легко удалить. Растопите воск феном и соберите его аккуратно бумажным платочком. Затем протрите стол уксусной водой.

**ЦАРАПИНЫ**  
Если надо закрасить царапину на деревянной мебели, надо действовать только вдоль волокон дерева.   
*Ореховое дерево*: очистите свежий грецкий орех, возьмите кусочек ядра и гладкой его стороной натрите царапину.  
*Махагони*: заполируйте царапину коричневой мастикой для пола до полного блеска.  
*Красное дерево махагони*: промажьте царапину спиртовым раствором йода с помощью небольшой кисточки.  
*Клен*: йод смешать с алкоголем в равных частях и нанести на царапину ватным тампоном. Дать хорошо просохнуть и замазать мастикой для пола, затем заполировать.  
*Эбеновое дерево*: закрасить черным фломастером, карандашом для ресниц или черным кремом для обуви.  
*Светлое дерево*: затереть ядром лесного ореха.

**УХОД**Лучшее средство для ухода за мебелью из мягких пород дерева — пчелиный воск. Хорошо отполированная воском столешница легко противостоит пятнам от воды. Всегда легко разогреть воск горячим феном. Горячий воздух расплавит старый воск, и вы сможете вновь равномерно заполировать стол. Следы от воды исчезнут.

**ЧИСТКА**Мебель из дуба можно протереть теплым пивом, потом сразу же промокнуть.  
Плесень удаляется керосином, и затем это место протирается шерстяной тряпочкой.  
Если на мебели появились белые пятна, попробуйте прогладить их теплым утюгом, прикладывая его лишь ненадолго. Затем протрите теплой фланелевой тряпочкой.  
Полированную мебель следует протирать раствором ядрового мыла. После этого ее надо протереть замшей.

**ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ**Со временем выдвижные ящики мебели начинают заедать. Чтобы они без проблем скользили туда и обратно, посыпьте на направляющие планки немного талька.

**КРУГИ ОТ ВОДЫ**Убрать с полированной поверхности круги от мокрых стаканов и другой посуды можно керосином. Затем надо тщательно промыть поверхность.

**ДЕРЕВЯННЫЕ ВЕШАЛКИ**Часто одежда соскальзывает с деревянных вешалок. Чтобы этого избежать, надо наклеить на края вешалки кусочки поролона.

**КАК СВЕРЛИТЬ**При сверлении дерево часто разламывается с обратной стороны при выходе сверла. Чтобы этого не происходило, используйте специальное сверло для дерева на неполную глубину. Когда сверло уже почти вышло, переверните доску или брусок и досверлите с обратной стороны.

**КАК ШЛИФОВАТЬ**  
Шлифовать будет проще, если сначала намочить деревянную поверхность, а затем дать ей высохнуть. Чтобы проверить качество шлифования, натяните на руку старый нейлоновый чулок и проведите им по отшлифованной поверхности. Даже самые мелкие неровности будут вытягивать из нейлона нити.