**Виды отделки (окраски)**

Сегодня существует огромное количество вариантов отделки (окраски) изделий из массива и шпона. Но, в любом случае,   окраска изделий из массива – это многоступенчатый и трудоёмкий процесс.

**1. Отделка изделия прозрачным лаком.**   
В этом варианте отделки деревянное изделие покрывается прозрачным лаковым покрытием, не скрывающим текстуру древесины. Идеально отшлифованная деталь предварительно грунтуется. Затем следует первая промежуточная шлифовка изделия, с целью предотвращения возможного поднятия ворса древесины. Затем, после полного высыхания, изделие покрывается двумя слоями прозрачного двухкомпонентного лака.

|  |
| --- |
| vid-otd3 |

**2. Тонировка (тонирование)  изделия.**  
По технологии этот вид отделки аналогичен лакировке прозрачным лаком, но с добавлением еще одной стадии в процессе – тонирующих составов или байцев. Байцы (от die Beize (нем.) - травильный раствор, краситель для древесины, морилка) многие сотни лет использовались  для окраски  и облагораживания дерева. Текстура древесины при этом не скрывается, а даже проявляется и выгодно подчеркивается. Морилки наиболее распространены  при отделке предметов интерьера из массива дерева, лестниц, дверей, мебели.

А ещё байцы (морилки) позволяют достигать  различных эффектов: например, подчеркивать рисунок пор крупно-пористых пород древесины (рустикальный эффект), выравнивать разнооттеночность древесины и т.д. В зависимости от желаемого визуального эффекта возможно нанесение морилок вручную методом втирания, либо, добавлением тонирующего состава в лак с последующим нанесением обычным промышленным способом (распылением).

**7. Отделка натуральными восками и маслами.**  
Иногда,  выбирая вариант отделки изделий из массива дерева, клиенты делают выбор в пользу покрытий на основе природных масел и воска, которые специально разработаны для экологически чистой обработки изделий из древесины.

Данные составы, проникая в верхний слой древесины, защищают поверхность изделия и, при этом благодаря наличию в них восковых компонентов, делает покрытие износостойким. Обработанное изделие приобретает водоотталкивающие и грязезащитные свойства, подчеркивается естественные цвет и структура древесины, облегчаются последующие очистка и уход.   
Выбирают такие покрытия люди, стремящиеся создать максимально экологичное жилье и не желающие «испортить» изделие из натуральной древесины «химической» пленкой, ведь масла и воски - это ингредиенты, созданные самой природой в естественных условиях. Масло и воск  не выделяют вредных запахов. После отделки изделия поры древесины остаются открытыми, а поверхность сохраняет свою натуральность.   
Достоинствами натуральных масел и восков являются прекрасные оптические свойства покрытия, минимальный расход на отделку, а также возможность обновления покрытия на отдельных участках (т.е., относительно хорошая ремонтопригодность).   
Явные "минусы" таких покрытий -  отсутствие защиты от механических повреждений (отличие от лаковой отделки) и постоянную потребность в обновлении.

**ПЛАН - КОНСПЕКТ УРОКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ**

*класс «\_5\_» число «\_25\_» месяц «\_февраль\_\_\_» год 2015\_*

ТЕМА УРОКА: Отделка изделий лакированием. Прозрачная отделка.  
  
ЦЕЛИ УРОКА: — Ознакомить учащихся с основами прозрачной отделки;  
                           — Ознакомить с видами лаков и их основными особенностями;  
                           — Учить аккуратности и бережливости при работе;  
                           — Учить правилам безопасной работы;  
  
ХОД УРОКА:  
  
1. Актуализация знаний:  
— Что называется сборкой?  
— Устройство гвоздя. Их назначение.  
— Размеры гвоздей.  
— Виды гвоздей по форме?  
— Виды гвоздей по назначению?  
— От чего зависит выбор гвоздей?  
— Перечислить особенности соединения?  
— Молоток? Хватка и приёмы работы молотком.  
— Безопасность при работе?  
  
2. Сообщение новых знаний:  
  
Отделка — это нанесение на поверхность изделия декоративного покрытия, для улучшения внешнего вида и защиты от воздействия окружающей среды.  
  
Отделка может быть — прозрачной и непрозрачной.  
  
Прозрачная отделка — это отделка лаками и морилкой.  
  
Непрозрачная отделка — это отделка красками и эмалями.  
  
Лак — это раствор специальных веществ, при высыхании образующих прозрачную твёрдую плёнку.  
  
Основные виды лаков:  
  
— Спиртовые лаки (на спирту, влага неустойчивые).  
— Масляные лаки (на основе масел, долго сохнущие).  
— Нитролаки (на основе ацетона, быстросохнущие).  
  
Морилка — это раствор особого красящего вещества. Усиливает цвет древесины, имитирует дорогие сорта древесины.  
  
При отделки изделий из древесины, сначала ведут обработку раствором морилки, а потом покрывают лаком.  
  
Этапы лакировки:  
1. Подготовка поверхности.  
— Шлифовка поверхности в несколько этапов, для удаления шероховатости.  
— Снятие шлифовальной пыли с поверхности.  
  
2. Подготовка лака.  
— Загустевший лак разводится специальным растворителем.  
— Лак тщательно перемешивается.  
  
3. Нанесение лака на поверхность.  
— Лак наносится равномерно, без потёков, вдоль направления волокон.  
— Излишки лака удаляются кисточкой или тампоном.  
— Просушка первого слоя должна составлять не менее часа (инструкция на упаковки лака).  
— Нанесение второго слоя.  
— Для придания сильного блеска, производится полировка сухой ветошью.  
— Полировку производить только после полного высыхания лака.  
  
Полировка — это снятие с поверхности заготовки микротрещин.  
  
На производстве изделия лакируют с помощью лакировочных машин. Эту работу выполняют лакировщики.  
  
БЕЗОПАСНОСТЬ при лакировании:  
  
— Работать в хорошо проветриваемом помещении.  
— Не нюхать лак!  
— Не хранить и не работать с лаками в близи нагревательных приборов.  
— Оберегать участки тела от попадания лака, особенно глаза.  
— Использовать защитные перчатки.  
— Тщательно мыть руки после работы.  
  
3. Практическая работа: