Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат VIII вида № 4»

г. Осинники

Тестовый материал

**по профессионально-трудовому обучению**

**(штукатурно – малярное дело)**

**8 класс**

 Выполнила: Кодочигова .Т.В

 учитель штукатурно – малярного дела

г. Осинники 2014г

Тестовое задание на определение коэффициента усвоения учебного материала

8 класс

Тема: « Сведения о производстве штукатурных и отделочных работ внутри помещения в зимнее время»

1. Как хранят хлорную известь?

а) в прочной, плотно закрытой таре; б) на свежем воздухе

2. Какую температуру нужно поддерживать в помещении , где ведутся малярные работы?

а)+5; б) + 10; в) +15;

3. Можно ли окрашивать влажные поверхности ?

а) да; б) нет;

4. Что происходит с эмалевыми красками при низких температурах?

а) густеют; б)твердеют;

5. Отметьте противоморозные добавки:

а) аммиачная вода; б) известковая вода; в) раствор с добавлением поташа;

г) хлорированная вода

6. Что такое поташ?

а) это щелочная соль белого цвета, вывариваемая из древесной золы;

б) это раствор с добавлением древесной золы;

7. При какой температуре воздуха можно использовать раствор на хлорированной воде?

а) 25; б) 30; в) 15;

8. Почему растворами с хлорированной водой нельзя штукатурить внутри помещения?

а) раствор не пристает; б) можно отравиться;

9. Какими приборами пользуется для обогрева и сушки помещения?

а) печки; б) электрокалорифер; б) электрообогреватель;

10. Зачем применяют тепляк?

а) для подогрева раствора; б) для подогрева песка;

Тестовое задание на определение коэффициента усвоения учебного материала

8 класс

Тема « Кладка стен и столбов из кирпича»

1. Искусственный камень сделанный из глины: а) камень; б) шлакоблок; в) кирпич;
2. Строительный рабочий возводящий здания: а) маляр; б) каменщик; в) штукатур;
3. Напишите вяжущие материалы:
4. Напишите заполнители:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Какие материалы относятся к природным: а) стекло; б) глина;

6. Напишите виды кирпичей:

а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Для придания прочности кирпичу его: а) моют; б) подогревают; в) обжигают;

8. Из чего делают керамический кирпич: а) известь; б) глина;

9. Из чего делают силикатный кирпич: а) известь; б) глина;

10. Устройство в котором при высокой температуре и высоком давлении обжигается кирпич:

а) клееварка; б) автоклав; в) краскотерка;

11. Какого цвета силикатный кирпич: а) красный; б) серый;

12. Какой кирпич удерживает хорошо тепло: а) полнотелый; б) пустотелый;

13. Какой кирпич нельзя применять при строительстве бань, бассейнов:

а) силикатный; б) керамический;

14. Сколько граней имеет кирпич: а) 4; б) 2; в) 6;

15. Назовите грани кирпича:

а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.Чему равны размеры кирпича обыкновенного кирпича: а)250х120х65; б) 250х120х75;

17. Чему равны размеры утолщенного кирпича: а) 250х120х65; б) 250х120х88;

18. Сколько верст имеет каменная кладка: а)3; б)2;

19.Как называются крайние ряды кирпичей: а) верста;б) тычок;

20.Как называются кирпичи уложенные между наружной и внутренней верстами:

 а)забутовка; б) забутка;

Тестовое задание на определение коэффициента усвоения учебного материала

 8 класс

Темы «Общие сведения об обойных работах»

1.Что такое обои ?

а) рулонный материал для отделки ванной комнаты;

б)рулонный материал для внутренней отделки помещений;

2 .Какие обои выпускают в виде сухой смеси?

а)бумажные; б) жидкие; в) стеклообои;

3.В состав каких обоев входит тонкий слой фольги?

а) флизелиновые; б) металлизированные;

4.Какие обои можно использовать под покраску?

а) флизелиновые; б) бумажные;

5.Какие обои можно мыть с моющим средством?

а) стеклообои; б) виниловые;

6 .Каким инструментом убирают старые обои?

а) скребок; б) шпатель; в)мастерок;

7.Какие измерительные приборы для обойных работ вы знаете?

а)карандаш; б)клей; в) метр; г) отвес;

8. В каких помещениях не следует наклеивать обои

а) сухие; б) влажные;

9. Какой краской окрашивают флизелиновые обои?

а) масляной; б) водоэмульсионной;

10. Можно ли окрашивать обои масляной краской?

а)да ; б)нет;

11.Каким инструментом наносятся жидкие обои?

а)мастерок; б) шпатель;

Тестовое задание на определение коэффициента усвоения учебного материала

8 класс

Темы «Линолеум»

1. Линолеум – это…?

а) рулонный материал для покрытия стен; б) рулонный материал для покрытия полов;

2. Отметьте какими свойствами обладает линолеум…?

а) водопроницаемый; б) прочный; в) эластичный; г) ломается;

3. В каких помещениях настилают акустический линолеум…?

а) школа; б) квартира; в) больница; г)магазин; д) театр;

4. Почему линолеум называют рулонным материалом?

5. Из чего изготавливают натуральный линолеум?

а) льняное масло; б) пшеничная мука; в) древесная мука; г) смола сосновых деревьев ; д)гипс; е) известняк;

6.Вставьте буквы в слово

 Л…Н…Л…УМ

7.В помещениях с длительным пребыванием людей применяется линолеум:

 а) на тканевой основе ; б) на теплозвукоизолирующей;

8.Сколько суток выдерживают рулоны линолеума в горизонтальном положении перед настилкой?

а) 2; б) 3; в) 4;

9. В каком положении хранят рулоны линолеума?
 а) в вертикальном; б) в горизонтальном;

10. Каким инструментом выполняют прирезку кромок:

 а) ножом ; б) ножницами;

12. Загустевшую мастику прогревают на:

 а) электроплитке ; б) открытом огне ; в) в посуде с горячей водой;

Тестовое задание на определение коэффициента усвоения учебного материала

8 класс

Темы «Штукатурные работы»

1. Виды штукатурок?

А) - известковая;

 Б)- обыкновенная (простая, улучшенная, высококачественная)

 В) -декоративная (каменная, теразитовая);

 Г)- цементно – известковая;

2. Толщена штукатурки (по кирпичным поверхностям)

 Обрызг: а) 3мм Грунт: а) 10мм Накрывка: а) 3мм

 б) 5мм б) 7мм б) 2мм

 в) 7мм в) 8мм в) 5мм

3. Какие способы набрасывания вы знаете?

А) кельмой с сокола; б) кельмой с растворного ящика; в) соколом; г)ковшом;

4. Толщена высококачественной штукатурки?

 А) 15 мм; б) 20 мм ; в) 25 мм;

5. Толщена простой штукатурки?

 А) 12 мм; б)10 мм ; в)15 мм;

6. Толщена улучшенной штукатурки?

 А) 12 мм; б) 15 мм ; в) 18 мм;

7. Слой обрызга наносят для:

 А) выравнивания поверхности;

 Б) для образования необходимой толщины штукатурного намёта;

В) для заполнения пор и шероховатостей поверхности;

8.Стены провешивают:

А) уровнем с правилом; б) гибким уровнем; в) отвесом;

9. К какому виду относят известково–гипсовый раствор?

А) сложный; Б)смешанный; в) известковый;

10. Для чего предназначено правило?

А) для набрасывания; Б) для разравнивания; в) для намазывания;